

监控拼接单元及解码器等设备采购
招 标 文 件



招标编号:SZDX20170501





深圳市东晓小学
2017年5月12日




第一章  招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳市东晓小学自行采购管理暂行办法》的有关规定，深圳市东晓小学就监控拼接单元及解码器等设备采购项目，采用公开招标的方式，欢迎符合资格的供应商参加投标。

1、招标文件编号：SZDX20170501

2、招标项目名称：监控拼接单元及解码器等设备采购项目

3、项目预算：20万以内

4、标书获得方法：
有意向的合格投标人可在深圳市东晓小学网（http://dx.luohuedu.net）得到、查阅招标文
件，于2017年05月17日中午12：00前到东晓小学总务处领取招标文件，并进行投标报名响应（请各应标公司在规定时间内报名，逾期不予受理）。

5、投标时间：应于2017年 5月17日  16:00前(北京时间)送到深圳市东晓小学会议室。

7、开标时间和地点： 

所有投标文件定于2017年 5月17日16:00(北京时间)，在深圳市东晓小学会议室开标。

8、联系方式：
联系人：冯老师
联系电话：0755-25809319  13823392573
联系地址：深圳市罗湖区东晓路3018号东晓小学


第二章   技术要求
	序号
	名称
	规格要求
	数量
	单位

	1
	拼接专用屏
	LCD液晶显示单元；
	6
	台

	
	
	尺寸：55英寸；
	
	

	
	
	分辨率：1920x1080；
	
	

	
	
	视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
	
	

	
	
	响应时间：12ms(G to G)；
	
	

	
	
	对比度：4000:1；
	
	

	
	
	亮度：500cd/㎡；
	
	

	
	
	物理拼缝：3.5mm；
	
	

	
	
	输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1
	
	

	
	
	输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2
	
	

	
	
	控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2）
	
	

	
	
	可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；
	
	

	
	
	功耗：≤150W；
	
	

	
	
	电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；
	
	

	
	
	★采用图像细节增强处理器，运用高精度自适应去隔行图像处理技术，将视频信号倍线转换成标准高清晰度分辨率显示，自适应图像降噪，亮度对比度自动校正，使视频图像画质更加清晰稳定(提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件)；★为保证系统稳定性，须要与解码器同一品牌；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明，需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。
	
	

	2
	电视墙解码器
	采用Linux操作系统,嵌入式架构。
	1
	台

	
	
	支持高清1200W及以下分辨率的H265/H264码流解码输出；
	
	

	
	
	支持4K超高清输出,并且单设备支持不少于8个4K高清输出接口
	
	

	
	
	★支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码
	
	

	
	
	画面分割数1/4/9/16/25/36
	
	

	
	
	视音频压缩标准：
	
	

	
	
	支持H.265、H.264、MPEG4等主流的编码格式
	
	

	
	
	支持H265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别
	
	

	
	
	★支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码
	
	

	
	
	支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式
	
	

	
	
	功能要求:
	
	

	
	
	支持主动解码和被动解码两种解码模式；
	
	

	
	
	支持直连前端设备和通过流媒体转发的方式获取网络实时数据
	
	

	
	
	支持零通道解码、流ID模式取流解码
	
	

	
	
	支持大屏拼接功能，支持2*2、2*3、2*4、4*4的大屏拼接
	
	

	
	
	支持畅显功能
	
	

	
	
	支持远程录像文件的解码输出上电视墙；
	
	

	
	
	支持WEB方式访问、配置和管理
	
	

	
	
	支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数
	
	

	
	
	支持远程获取系统运行状态、系统日志
	
	

	
	
	支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护
	
	

	
	
	接口要求：
	
	

	
	
	支持HDMI、BNC视频接口解码输出；支持多种网络传输协议、多种码流的传输方式。
	
	

	
	
	★具有16路HDMI物理输出接口，其中HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）。具备1路DVI、1路VGA输入接口
	
	

	
	
	★网络接口4个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网，内置交换机，支持不少于12个RJ45 10M/100M自适应以太网接口
	
	

	
	
	具备2个USB接口
	
	

	
	
	4路报警输入及4路报警输出
	
	

	
	
	★产品须提供公安部型式检验报告、产品彩页并与校方原监控平台一致。
	
	

	3
	55寸屏壁装支架
	2*3规格
	1
	套

	4
	机柜PDU
	PDU板支持8位
	1
	套

	5
	HDMI线
	,支持4K、HDMI2.0规格
	6
	套

	6
	控制键盘
	支持四维摇杆
	1
	套

	
	
	★支持10.1英寸，1024*600分辨率电容触摸屏
	
	

	
	
	★安卓4.4操作系统
	
	

	
	
	面板和摇杆分体式设计
	
	

	
	
	支持2路1080P本地解码
	
	

	
	
	支持视频综合平台上墙
	
	

	7
	校级管理平台
	平台支持以校园空间地理信息系统为基础，建立集安全保卫、防范监控、GIS应急实战、安保业务应用为一体的安防综合集成平台
	128
	点

	
	
	支持全高清仿真三维地图，包括道路、水体、绿地、树木、建筑景观、花坛、场地等地图元素
	
	

	
	
	支持监控点、报警点、建筑物、门禁点、停车场、出入口等安防相关要素直观展示，并可通过图层自定义控制显示，安防要素显示可记忆
	
	

	
	
	支持对地图上显示的各种空间要素与安防相关要素信息进行搜索查询定位
	
	

	
	
	支持摄像机管理功能，摄像机位置在地图上可按经纬度信息自适应，能够对摄像机类型、朝向、可视范围等进行管理，在地图上可以对摄像机进行查询、定位、实时视频调用、历史视频调用、上墙、报警信息查看、摄像机信息查看等功能
	
	

	
	
	支持直观显示摄像机在线状态、图像质量状态以及报警状态，每个状态以不同的图标样式展现
	
	

	
	
	支持按照用户自定义区域查询指定区域内的监控点信息，并集中批量播放实时监控视频信息，在图形化界面和监控中心大屏上可视化地呈现防范区域与区域内监控现状
	
	

	
	
	支持对人员或车辆行迹进行全方位的跟踪，在图形化界面和监控中心大屏上模拟行迹路线，动态获取路线途径监控，实时监控人员或车辆的动向
	
	

	
	
	9、支持校园视频监控覆盖范围管理，对各个监控点的覆盖范围提供可视化管控，实现查询覆盖区与盲区的目的，防止建设不足和重复建设，并可根据云台转动，动态获取监控方向及覆盖范围
	
	

	
	
	支持车辆出入信息查询，并追踪指定车辆的运行轨迹，支持基于黑名单的报警查询
	
	

	
	
	支持校园应急联动预案管理，包括可联动预置点、联动本地预览、联动上墙、联动短信、联动出入口以及联动IO输出等，支持应急联动预案的手动、自动执行。
	
	

	
	
	支持监控点、报警点、出入口声音和闪烁报警，并可根据事先配置的报警联动预案策略执行响应
	
	

	
	
	支持基于异常刷卡等门禁事件报警联动，门禁报警事件可关联报警预案并自动执行，支持门禁报警事件查询，支持远程开门、关门，并手动获取当前门禁状态
	
	

	
	
	支持案情管理，可在地图上直接标记案情，并可上传处警结果，对案情进行闭环
	
	

	
	
	支持户籍管理，实现户籍外借、归还，外借历史查询
	
	

	
	
	支持值排班管理，实现值班计划管理和值班日志管理
	
	

	
	
	支持安防资产管理，实现安防资产记录、维修，查看历史维修记录，支持资产故障率统计
	
	

	
	
	支持视频运维功能，实现设备和服务器在线状态、视频图像质量、设备录像情况等显示、查询和统计
	
	

	
	
	视频存储支持视频流直写技术，且满足GB/T 28181协议
	
	

	
	
	支持检索和回放精确到秒，支持录像标签功能，可在视频录像中加入标签，支持标签检索回放，支持录像锁定
	
	

	
	
	支持安卓、IOS操作系统的移动端接入，且在移动客户端上实现远程布撤防、实时预览、录像回放、云台控制、报警推送、电子地图应用等功能
	
	

	
	
	能够对存储录像资源进行统一管理，当服务器出现故障或网络中断时，不应影响当前正在进行的视频录像存储和实时图像
	
	

	
	
	支持基于网络键盘的大屏上墙功能，包括但不限于预览上墙、回放上墙、报警上墙，所有操作均可在键盘上实现，支持大屏的拼接、分割、开窗、漫游、轮巡、场景切换等功能
	
	

	
	
	单套平台最高支持50000路监控点接入能力，管理后端用户数无限制，一个用户可配置多个角色权限，且角色分配权限可细化到单个监控点
	
	

	
	
	基于中间件技术、SOA体系架构模式，并通过GB/T28181检测，可提供国标检测报告、软件著作权登记证书、软件产品登记证书
	
	

	
	
	引入jQuery+JS+CSS框架技术用于实现具有表现力的web界面，提升可视化展示效果
	
	

	
	
	支持云存储系统，面向百PB级的海量存储需求，解决传统SAN或NAS在性能和容量上的瓶颈
	
	

	
	
	投标时需提供计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书，并加盖厂家公章
	
	

	
	
	不含服务器
	
	

	8
	校级监控管理平台(硬件）
	1、2U机架式；
	1
	套

	
	
	2、Intel E5-2620 V2(6核2.4GHz)；三级高速缓存≥12M；
	
	

	
	
	3、16GB DDR3 支持ECC功能。
	
	

	
	
	4、支持≥6个热插、热拔硬盘，容量不少于1000G
	
	

	
	
	5、支持RAID 0、1、5、6、10、50等多种级别。
	
	

	
	
	6、电源支持1＋1冗余热备；
	
	

	
	
	7、两个千兆网卡，支持双网卡绑定；
	
	

	
	
	8、≥24倍速DVD-ROM；
	
	

	
	
	9、工作温度：5℃～35℃
	
	

	
	
	10、含WindowsServer2008R2操作系统
	
	

	9
	NVR
	2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持64路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出
	　
	　

	
	
	可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；
	1
	台

	
	
	支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；
	
	

	
	
	支持H.265、H.264编码前端自适应接入；
	
	

	
	
	支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；
	
	

	
	
	支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；
	
	

	
	
	支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；
	
	

	
	
	支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；
	
	

	[bookmark: RANGE!A101]10
	监控硬盘
	4TB，监控级，SATA接口
	4
	个







说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。不能提供的证明资料及与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。


第三章、商务需求

	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]免费保修期
	货物免费保修期  壹 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	2
	维修响应及故障解决时间
	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知8小时内赶到现场进行修理或更换。

	（二）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1签订合同后   25 天（日历日）内。

	
	
	1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	2
	其他
	投标人监控平台制造商出具的授权书及与原有监控系统一致性承诺书。



第4章、 投标文件的编制。
4.1投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]1) 投标书
2) 投标一览表
3） 投标价格表（包括分项报价表）
4） [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]技术规格偏离表
5） 商务偏离表
6） 相关资质证明文件:营业执照副本、税务登记证（原件备查）；法人证明书、法人授权委托书
7） 其它证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
4.2  投标方应将“投标文件”装订成册，并填写“投标文件资料清单”。
4.3 投标文件格式
投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标书”、“投标一览表”、“投标价格表”及“货物说明一览表”和“售后服务计划”等以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。
4.4  投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。
4.5　投标报价和货币
4.5.1  投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。
4.5.2  国产的货物及其有关的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其在
中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。
4.6投标人资格的证明文件
4.6.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部门。
4.6.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。
4.7投标文件的式样和签署
4.7.1投标人应准备一份投标文件正本和贰份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
4.7.2投标文件正本需打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。
第5章、 投标文件的递交、开标与评标
5.1投标文件须密封和标记
5.2投标截止期
5.3招标采购人于开标会当场接收投标文件。
5.4招标采购人收到投标文件的时间不迟于投标截止时间（见第一章2）。
5.5投标文件的修改和撤回，投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但必须在投标截止期前，书面通知招标采购人。在投标截止期后，投标人不得对其投标做任何修改。
5.6开标
5.6.1  招标采购人在开标时间（见第一章3）于开标地点（深圳市东晓小学一楼会议室）组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
5.6.2开标时，招标采购人当众宣读投标人名称、投标价格、折扣声明、以及招标采购人认为合适的其他内容。
5.7评标
5.7.1评标合理低价中标
5.7.2首先对每个投标人进行符合性检查，内容参照第二章货物需求一览表。
5.7.3 评标委员会（学校采购小组）将根据第二章货物需求一览表的要求对每家投标人的投标设备的技术参数进行评议。
5.7.4 只有通过符合性检查、技术评议的投标人进入价格评议。
5.7.5 投标价最低者为预中标，价格偏离值大于20%视为恶意低价不予中标。
第6章、 六  授予合同
6.1中标方应按招标采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。
6.2“招标文件”、中标方的“投标文件”均为签订经济合同的依据。
6.3接受和拒绝任何或所有投标的权利
招标采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。




投标文件附件
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]一、投标书
致：深圳市东晓小学：
根据贵方为___  项目招标采购货物及服务的投标邀请，_____招标编号，签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  二 份。
1） 投标书；
2） 投标一览表；
3） 投标价格表（包括分项报价表）；
4） 技术规格偏离表
5） 商务需求偏离表
6） 投标资格证明文件：营业执照副本（原件备查）法人证明书、法人授权委托书。
7） 投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标方认为需加以说明的其他内容。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1． 投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3． 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4． 本投标有效期为开标日起九十个日历日。
5． 投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话：                     传真：
投标人名称：
投标人代表签字：
公章：
日期：
二、投标一览表
投标人名称：
	项目名称
	货物产地
	投标总价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	


投标人代表签字：              单位盖章：

三、分项报价清单
（1） 项目报价表

	序号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写：


供应商名称：
供应商代表姓名：
注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；
    2.投标总价应为以上各分项价格之和；
3.本表格式不得修改；
4.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
5.投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致废标。
6.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。
7.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

[bookmark: OLE_LINK8]四、技术规格偏离表

投标人名称招标编号
包号
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“三、具体技术要求”的内容；
2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4、投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]五、商务需求偏离表
投标人名称招标编号

	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	（一）免费保修期内售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（一）免费保修期外售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（三）其他商务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：
1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第三章、商务需求”的内容分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。
2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。
3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
3. 交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按废标处理。
4. 开标一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以开标一览表填写的“交货期”为准。

六、法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：         签发日期：         单位：              
附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：
营业执照号码：                 经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。


七、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：性别：年龄：
联系电话：  手机：
身份证号码：职务：
投标人：
法定代表人：
授权委托日期：年月 日
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]八、其它证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：
(1) 提供监控平台制造商出具的与校方原有系统兼容承诺书及售后服务承诺函.
（2）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。
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