1、 投标邀请书
（1） 投标供应商资格要求
1、 供应商应当具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2、 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构，具有从事本项目的经营范围和能力； 
3、 本项目不接受联合体投标。
（2） 投标报名时间及地点
1、 投标报名时间：2017年11月10日-2017年11月12日

截止时间：2017年11月 12日18：00
       开标时间：2017年11月13日15：00

2、 投标报名电话：殷运才13809892954

3、 报名地点：深圳市景贝小学
2、 项目内容及需求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	项目完成日期
	交货地址
	项目预算金额（元）

	1
	五楼图书馆设备及图书编码上架
	1
	批
	合同签订生效之日起30天内 
	用户指定地点
	186900

	2
	一楼开方式图书馆设备
	1
	批
	合同签订生效之日起30天内 
	用户指定地点
	199000


备注：
1、 本项目为交钥匙项目，包括供货、安装、调试、验收等工作，直至验收合格交付用户使用。
2、 本采购项目设有最高投标限价，投标人的投标价不能高于最高限价，否则视为非响应性报价。
（1） 五楼图书馆设备及图书编码上架货物需求清单
	序号
	货物名称
	参数
	数量
	单位

	1
	图书馆管理软件
	功能要求
WEB版无需安装客户端、远程管理、开放性强、安全性高
▲一、图书管理
1、编目管理
1.1提供表单格式与MRAC字段格式的同步对照编目。提供大量的共享书目数据。能够依据ISBN号自动套录。能够依据ISBN和书名进行自动查重。
1.2提供图书馆藏重新分配的功能。管理员可以自由选择馆藏地。
1.3自动生成索取号。
2、图书剔除
2.1剔除状态有多种：如报废、捐赠、丢失等，用户也可以根据需求增加；
2.2剔除的图书读者不能查询。
2.3提供图书剔旧的功能。
2.4系统统计不统计剔除的图书，但可以单独统计剔除的图书。
3、书标打印
3.1可以灵活设置书标格式
3.2可以根据不同条件查询书标，并打印书标。
4、批次管理
4.1 设置图书入库批次。
5、编目设置
5.1可以导入标准的marc格式书目；
5.2设置图书条码的长度和起始值。
2、 期刊管理
1、报刊信息
2、报刊预定
3、报刊登记
4、报刊入库
5、过刊处理
三、读者管理
1、部门管理
2、读者分类
3、流通参数
4、读者信息
四、流通管理
1、借书作业
1.1用户输入借书证号，会自动显示读者信息
1.2输入图书的条形码后，系统会自动借图书；
1.3借书超过系统设置的数量，系统好自动提示，并不允许借阅。
2、还书作业
2.1用户输入图书条形码，系统会自动还书；
2.2如果超期，系统会弹出处罚窗口，管理员会根据实际情况进行处理。
5、 馆藏管理
1、图书查询：查询及统计图书种类、册数等基本信息。
2、明细查询：查询图书的详细信息，如同本图书的副本数和该副本的具体条形码和图书状态。
3、图书统计：按分类、馆藏地、年度或者月度统计图书信息。
4、流通查询：查询图书和读者的借还信息。
5、流通统计：根据读者、部门等来统计借还次数。
六、系统管理
1、权限管理：系统为“系统管理员”对使用本系统的用户提供了注册、授权等管理功能。通过授予不同的权限来分配用户不同的工作和保护数据。
2、修改密码：修改当前用户的密码
3、图书馆参数设置：用户可以根据自己图书馆的特点来设置图书馆参数。
4、MARK参数设置：用户可以根据自己图书馆的特点来设置MARC参数。
 ▲提供软件登记证书复印件
	1
	套

	2
	借书卡
	尺寸：85.6mm*54mm*0.8mm(ISO标准卡)
天线：铜质天线
封装材质：PVC
技术要求
1.芯片：Philips Mifare 1 S50。
2.工作频率：13.56 MHz。
3.符合标准：ISO14443。
4.识读距离：≦100mm。
5.存储容量：8Kbits。
6.寿命：≥10年，内存读写10万次以上。
7.读写时间：1～2ms。
功能要求
感应式IC读者证主要用于读者的身份识别，通过非接触式感应识别，快速读取读者的信息，IC读者证已通过内部加密，确保了读者信息的安全。
	1900
	张

	3
	原有图书编目上架
	1、 对学校原有图书按类别整理。
2、需将每本图书基本信息入录软件，如：ISBN号、书名、作者、单价、出版社、分类号、条码号等信息。
3、每本图书需粘贴图书条码及书标一枚。
4、将所有图书按索书号上架。
	48000
	册

	4
	图书保护膜
	图书及条码防刮花保护膜
	48000
	个

	5
	图书电子标签粘贴及数据转换
	1、对每本图书在指定位置进行电子标签粘贴工作。
2、对图书进行电子标签数据转换工作，保证信息准确并在规定时间内完成数据加工转换工作。
3、对数据转换过的书籍进行上架理架工作。
4、能将原有图书信息录入RFID标签内,将录入好的RFID图书点检上架。
	20000
	册

	6
	自助图书馆智能联动系统
	POE分信器
	8个10/100/1000/M自适应RJ45端口千兆RJ45端口技持IEEE 802.3af/at标准POE供电，单口供电率达30W，供电总功率达185W
 支持视频监控、VLAN隔离、标准交换三种工作模式
 支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控
 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
 所有端口均具备线速转发能力
	1
	台

	
	
	POE高清视频存储机
	最大支持200万像素高清网络视频预览、存储与回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置和升级功能；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率最高可达1920*1080；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道；支持最大4路1080P/8路720P实时同步回放和多路同步倒放；支持全天定时录像；支持1个SATA接口；内置4/8个IPC直连POE网口。
	1
	台

	
	
	高清监控头
	传感器类型：1/2.7＂Progressive Scan CMOS
 最小照度：0.01Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
 快门：1/3秒至1/100000秒
 镜头：4MM@ F2.0,水平视场角：85度
 调整角度：水平：0度-360度；垂直：0度-75度，旋转：0度-360度
 日夜转换模式：ICR红外滤片式
 图像尺寸：1920*1080
 帧率：50Hz:25fps(1920*1080,1280*720)
 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
 接口协议:ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI
 通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
	4
	台

	
	
	安装支架
	专用支架
	4
	支

	
	
	监控专用硬盘
	尺寸：26.1*147*101.6(mm)：容量：2TB；接口：SATA6 Gb/s;规格：3.5英寸；转速：5400RPM；缓存：64MB。
	6
	块

	
	
	门禁控制器
	门禁控制器
1、 性能参数
1） 通讯方式：485
2） 通讯距离：1200M
3） 读卡器：Wiegand(韦根)协议
4） 开门方式：单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时
2、 标准接口
1） 读卡器：2个
2） 报警输出：2个
3） 火警输入：1个
4） 出门按钮：1个
5） 电锁输出：1个
6） 485通讯：1个
3、 基本参数
1） 主板尺寸：210*125*22mm
2） 主板颜色：深蓝（标准板）
3） 主板重量：约200克
4） 外壳尺寸：214*105*37mm 
5） 工作温度：小于60度
6） 环境温度：10%-95% R.H
7） 工作电压：DC12V
8） 工作电流：小于80mA
9） 额定功率：小于等于5W
10) 断电保护：10年
	2
	套

	
	
	小型机柜
	要求：满足本项目设备存放。
	1
	个

	
	
	IC读头
	读卡器
读卡频率：IC13.56MHz
通讯格式： Wiegand26/34
读卡速度：0.2S
感应距离：10-50mm 
读卡类型：IC卡
工作温度：-30℃-70℃
工作湿度：10%-90% R.H
工作电压：DC12V
工作电流：100mA
传输距离：100M
	2
	套

	
	
	自动门电机
	 门扇重量：200KG以下
 门扇宽度：700-2000MM
 控制器：8位元微电脑控制器
 马达：直流24V 100W无电刷马达
 开门速度：15-50cm/秒
 关门速度：15-45cm/秒
 开门保持时间：0.5-8秒内
 手动推力：最大4.5KG
 电源电压：AC200-250V  50/60Hz
 工作环境：-20-50℃
	1
	个

	
	
	不锈钢盖
	按实际要求定制不绣钢盖板，需考虑美观及安全。
	1
	块

	
	
	12厘钢化玻璃门
	按实际开门大小定制。
	1
	扇

	
	
	线材
	高清视频及电源线材
	4
	套

	7
	安装人工
	强电布线要求：强电应采用阻燃硬质PVC线管走线，弱电应采用PVC线管（槽）走线，不得采用钢、铁等材质的线槽（管）。所有线缆在转弯处需采用过线盒、弯头或者软管进行保护，避免线缆裸露；
网线要求：8芯六类非屏蔽双绞线，超过TIA/EIA 568B.2六类标准，CM防火级别，纯铜8芯，芯径0.5mm，阻燃外皮；数量：根据用户现场实际情况决定，中标后不得另外增加费用。
	1
	项


（2） 一楼开放式图书馆设备货物需求清单
	序号
	货物名称
	参数
	数量
	单位

	1
	RFID电子标签
	标签长度：50MM +/-0.5MM
标签宽度：50MM +/-0.5MM
技术要求
1.工作频率：13.56 MHz。
2.内存容量：≥1024 bits。
3.有效擦写次数：≥10万次。
4.环境温度范围：-30℃-75℃摄氏度。
5.有效识读距离：自助借还设备≥ 250mm, 防盗安全门≥ 500mm。
功能要求
RFID电子标签自带存储空间，可重复编辑，用于物体识别、资产管理、档案管理、防伪、防盗等。
	20000
	枚

	2
	自助借还书机
	规格：600*410*1536
功能要求
1．设备设计紧凑，美观大方，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。
2．自助借还机系统软件配置读者证卡识别、图书借阅、图书归还、异常操作提醒等功能。
▲3．系统支持借书、还书、续借功能，只选其一时其它无关功能不在屏幕显示；
▲4．可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签。
5．可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通文献进行借还操作。
6．设备感应到书籍时开启RFID阅读，无书时RFID天线处于关闭状态。
7．系统必须保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错。
8．系统内部模块采用标准串口、USB接口与自助借还机内部工控机连接。
9．系统必须提供自动续连功能，在网络故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务，无需馆员协助连接或重新启动服务。
10．系统具备自动关机功能。
11．系统具备定时开启服务、关闭服务功能。
技术要求
1工作频率：13.56MHz。
2阅读范围半径：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域（有效读写距离：≦250mm）。
3有效识读距离：根据自助借设备读取要求可适当调整，符合自助借还设备基本需求。
4通信接口：USB或RS232、RJ45。
5扩展天线：具备无线网络扩展功能。
6 TCP/IP联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。
	1
	台

	3
	自助借还软件
	1．兼容多种RFID标签，并提供标签数据优化存储方案和读写优化解决方案。
2．实时的操作方法与操作结果提示。
3．使用超时控制。
4．可按要求定制的界面、流程操作和提示信息。
5．故障诊断：读写器、读卡器等功能模块故障提示并支持远程监控。
6．故障诊断：网络故障提示。
▲7．读者认证方式： IC（ID）卡、图书馆RFID证，并支持功能扩展。
▲8．支持远程监控和管理。
▲9．自助借还流程支持：借书、还书、续借、借阅情况查询等功能。
10．标签数据录入流程支持：标签数据录入支持两个图书馆系统文献可以混合操作。
11．管理和统计功能：自助日志查询功能，业务统计功能。
12．用户界面：美观、大方，操作简便。
▲提供自助借还书管理软件著作权登记证书复印件                                                 
	1
	套

	4
	移动还书箱
	规格：700*600*800mm
材质:电泳铝型材,铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手
技术要求
1．单个还书箱有效容量≥100本图书
2．可扩充箱满报警功能
3．静音、轻便脚轮设计，适合图书馆的使用环境。
功能要求
   中转存放归还图书，可在图书重力作用下自行适度沉降。
	1
	辆

	5
	RFID馆员工作站
	规格：520mm x 350mm x 560mm
材质：钣金，亚克力
功能要求
馆员工作站读取图书信息.。支持噪声检测，能检测到环境是否有干扰；采用高档耐磨亚克力材料。性能稳定，外观美观耐用。
技术要求
1．工作温度：-10℃～50℃。
2．储存温度：-20℃～60℃。
3．相对湿度：5℃～80℃。
4．工作频率：13.56MHz。
5．符合标准：ISO18000-3，ISO15693。
6．产品稳定，读卡速度快，高达50张/秒。
7．主机配置：工控板\CPU ：I3 1800\显卡：440 TC 1G\内存：4G \硬盘：固态128G。
8．屏幕尺寸：19"，屏幕比例：16：9。
9．触摸类型：电容屏。
10．供电：AC220V，50Hz。
功能及特点：馆员工作站内置RFID读写模块、读者证扫描模块、条形码阅读模块、电脑模块、标签转换软件；可对RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、修改RFID标签的功能。
	1
	台

	6
	RFID安全门
	规格：1980*695*1687mm
外壳材质:亚克力和钣金
技术要求
1．工作温度:0℃～60℃；
2．储存温度:-45℃～85℃；
3．相对湿度:5%～80%；
4．工作频率为13.56Mhz；
5．支持ISO15693标准；
6．通道宽度为90CM；
7．射频功率：1～8W可调；
8．集成红外计数功能；
9．支持多种防盗模式：AFI、EAS和EAS+AFI；集成三维全向感应技术；
10．支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号；
11．同一出入口可支持十片安全门并排安装（组成九通道）；
12．通信接口：以太网；
13．内置声光报警提示功能，音量可调节，可通过摇控器操作；
14．供电要求:100～240V 50～60Hz；
15．整机功率:额定20W，最大30W。
功能要求
1．符合国际相关行业标准，如ISO15693标准、ISO 18000-3M1标准等。
3．可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签。
4．可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质的文献。
5．系统设备具备扩展性，并且不会降低系统检测的灵敏度。
6．设备系统具有高侦测性能，要求无误报。
7．具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。
8．多通道安全门应具备单通道独立报警和提示功能。
9．具备流量计数功能，数据可重置。（LED人员流量统计显示有三种模式：人员进+出的总和、进的人数、出的人数）
10．对心脏起搏器的佩带者或孕妇和磁性媒质软盘,磁带, 录像带等无害。
	2
	片

	7
	安装及辅材
	强电布线要求：强电应采用阻燃硬质PVC线管走线，弱电应采用PVC线管（槽）走线，不得采用钢、铁等材质的线槽（管）。所有线缆在转弯处需采用过线盒、弯头或者软管进行保护，避免线缆裸露；
网线要求：8芯六类非屏蔽双绞线，超过TIA/EIA 568B.2六类标准，CM防火级别，纯铜8芯，芯径0.5mm，阻燃外皮；数量：根据用户现场实际情况决定，中标后不得另外增加费用。
	1
	批


3、 商务要求
（1） 人员要求
报价人需有专业的图书编目员，需有6名或以上持CALIS或国家图书馆颁发的编目证书复印件的在职人员.
（2） 交货要求
1、 交货期的要求：签订合同后__7__日历日内在交货地点交货。
2、 交货地点：采购单位指定的地点；
（3） 售后服务的要求
1、提供　3　年的免费保修服务（设备规格中另有说明的以设备规格为准），本地化　24　小时服务，质保期自验收合格之日起算。
2、保修期内的承诺：保修期内，设备如发生故障，中标供应商维修人员应在接到故障通知后   4　 小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知12　  小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知  1天内更换修理完毕。
3、在保修期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供保修服务。
4、中标供应商应负责免费对用户的操作、维修、保养的人员（至少2名）进行培训(并提供设备使用维护说明书)，具体培训时间和培训方案应由双方协商制定。
5、售后服务机构的名称、地址、联系电话。
（4） 付款要求
全部设备以人民币结算，按财政支付有关规定，验收合格后一次付清全款。
