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特别警示条款
参与本项目采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。
二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。
四、投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。

五、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“第二册第一章投标文件格式”），并经各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

注：“特别警示条款”和《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。


招标文件信息
	项目编号：
	

	项目名称：
	深圳市淘金山小学增购家具采购项目

	项目类型：
	货物类

	采购方式：
	公开征集

	采购类型：
	自行采购

	货币类型：
	人民币

	评标方法：
	综合评分法


资格性审查表
	序号
	内容

	1
	投标供应商不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见第一册第一章招标公告的投标供应商资格要求）。


符合性审查表
	序号
	内容

	1
	不得将一个包的内容拆开投标；

	2
	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；

	3
	分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；

	4
	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；

	5
	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）；

	6
	未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；

	7
	采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；

	8
	投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；

	9
	投标文件电子文档不得带病毒；

	10
	投标文件不得用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的；

	11
	不得与其他投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致；

	12
	不得与其他投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致；

	13
	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。


评标信息
	评标方法：综合评分法

	[bookmark: OLE_LINK31]
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（适用于中标候选人为1家的情形）

价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
评标总得分（100分）＝价格分＋技术分＋综合实力分



	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	2
	技术服务部分
	56

	
	

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	技术要求符合性评价

	35
	（一）评分内容：
1、投标人应按照技术要求如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分。各项技术参数指标及要求全部满足的得35分，一般技术参数每项负偏离扣0.02分，最高扣5分；“▲”重要技术参数每项负偏离扣6分，最高扣30分，扣完为止。

	
	2
	技术保障措施
	5
	（一）评分内容：
所投产品设备情况（名称不完全一致的设备需提供书面说明，即为设备功能一致的说明函，用以证明是同种设备）
（1）CNC流水线钻孔中心；
（2）异性海绵切割机（计算机式）；
（3）自动化生产线（带立体成品仓）；
（4）数控双端铣边机；
（5）油漆淋涂循环线；
（6）电子开料锯；
（7）数控激光封边机组；
（8）全自动水性静电喷涂线；
（9）中央除尘系统
（10）数控烘干机
每提供以上任意一项设备的得0.5分，最高得5分；
（二）评分依据：
1.若为投标人或所投产品制造商自有设备，要求提供投标人或所投产品制造商的购买发票，发票抬头名称为投标人或所投产品制造商名称（发票开具日期需在本项目投标截止日前)；
2.若为投标人或所投产品制造商租赁设备，要求提供设备租赁发票（发票开具日期需在本项目投标截止日前)及租赁合同和设备实景照，租赁合同需体现合同关键页【应包含但不限于合同签约主体名称、设备名称、租赁期限、签约主体公章等关键信息】。
3.提供以上资料扫描件，原件备查，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，或资料不齐全的一律作不得分处理。

	
	3
	投标样品评价
	15
	（一）评分内容：，
投标人根据“样品要求”提供样品，对样品材质、性能和工艺进行评分。
二、评分标准：
1.提供样品，得4分，最高得4分。
2.在此基础上，专家根据具体样品（材质、工艺、性能等）进一步评审：
[bookmark: _GoBack]样品要求表中要求的规格参数，每满足1条得1分，最高得11分。

	
	4
	[bookmark: OLE_LINK8]节能环保
	1
	根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）以及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的要求，投标人所投任一产品（以第三章 用户需求书 二、货物需求明细中“货物名称”为准）被列入节能产品政府采购品目清单（政府强制采购产品除外）或环境标志产品政府采购品目清单的得1分。
需提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。未提供或不符合的不得分。

	3
	综合实力部分
	9

	
	

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	投标人同类项目业绩情况
	3
	（一）评分内容：
投标人自2023年1月1日至本项目截标之日内所签订的家具类业绩项目合同（以合同签订日期为准），每提供1个同类业绩得1分，最高得3分。
（二）评分依据：
要求提供合同关键信息（包括但不限于合同标的、签订时间、双方签章页）作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如合同甲方出具的证明文件或项目报告。
备注：以上资料均要求提供扫描件，评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	2
	体系认证
	6
	（一） 评分内容：
1.投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围每涵盖以下一项得0.3分，累计最高得1.5分（认证范围：办公家具的①设计、②生产、③销售、④安装、⑤售后维护服务）；
2.投标供应商具有低VOCs家具产品认证证书，认证范围每涵盖以下一项得0.3分，累计最高得1.5分（认证范围：家具的①木家具、②钢木家具、③软体家具、④金属家具、⑤钢塑家具）； 
3.投标供应商具有产品有害物质限量认证证书或家具中有害物质限量认证证书，认证范围每涵盖以下一项得0.3分，累计最高得1.5分（认证范围：家具的①木家具、②钢木家具、③软体家具、④金属家具、⑤钢塑家具）；
4.投标供应商具有产品阻燃等级认证证书，认证范围每涵盖以下一项得0.3分，累计最高得1.5分（认证范围：家具的①木家具、②钢木家具、③软体家具、④金属家具、⑤钢塑家具）；
以上  4项累加计分，最高得6分。
（二）评分依据：
须同时提供有效的认证证书扫描件，及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询有效的截图（http://cx.cnca.cn）。
备注：以上资料均要求提供扫描件，评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	4
	
	[bookmark: OLE_LINK4]诚信情况
	
	诚信情况

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	诚信情况
	5
	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得满分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。“深圳政府采购智慧平台信用库”作为供应商信用信息的法定查询渠道之一。
查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）、“深圳政府采购智慧平台信用库”查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。





定标方法
非评定分离项目
	评标方法
	综合评分法

	候选中标供应商家数
	1

	中标供应商家数
	1




评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为唯一中标候选人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评标委员会确定。如唯一候选中标供应商被认定投标或中标无效，采购人应当重新开展采购活动。


相关费用
[bookmark: OLE_LINK29]1、采购代理服务费
本项目为代理服务项目，将向中标（成交）供应商收取代理服务费。
中标（成交）供应商在领取《中标（成交）通知书》之前须向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）交纳代理服务费。若因中标（成交）供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标（成交）供应商自行承担责任。代理服务费标准参照下列标准收取。本项目类型为货物采购：
（1）代理服务费以《中标（成交）通知书》确定的中标（成交）金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。
（2）中标（成交）金额的各部分费率如下表：
	中标（成交）金额
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万元（含）-500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500万元（含）-1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000万元（含）-5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元（含）-1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿元（含）-5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿元（含）-10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿元（含）-50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元（含）-100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元（含）以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%



备注：1.每宗交易代理服务费不低于 5000 元；
2.对于报总价的采购类项目，中标（成交）价为中标（成交）金额；对于报单价、折扣或费率的采购类项目，中标（成交）价为预算上限金额或经委托方与代理方确定的支付上限金额；

如某货物采购项目，中标（成交）金额为600万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：
标准代理服务费＝（100万以下部分的代理服务费）+（100万～500万部分的代理服务费）+（500万～600万部分的代理服务费）＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%=1.5万元+4.4万元+0.8万元＝6.7万元
（3）中标（成交）供应商中标（成交）后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按照缴款（付款）通知书执行。
基本户信息：
账户名：深圳交易集团有限公司
账号：632766021
开户行：民生银行深圳五洲支行
转账备注：
项目编号+项目名称+中标（成交）金额+中标（成交）供应商名称
2、专家评审费
[bookmark: OLE_LINK33]本项目专家评审费由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）支付，相关费用按照<<深圳市政府采购评审专家劳务报酬标准>>(深财购[2025]58号)执行。

订单融资情况
   
关于政府采购订单融资政策
为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。
供应商账户信息
投标人（单位全称）：                           ；  
投标人单位地址：                    ；
法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                      ；
联系电话：                     ；
开户银行名称：                                                 ；
开户银行账号：                                                  ；
开户银行地址：                                                  。
注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。



第一册  招标项目需求
第一章  招标公告
投标供应商资格要求：（投标人应按资格要求提供相关证明文件，如供应商资格审查不通过，不得参与本次自行采购活动）

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查，分支机构参与投标的，须同时提供总部授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担）；
2.本项目不接受/接受联合体投标，不允许/允许非主体非关键性工作分包，禁止转包，是否允许投标人选用进口产品参与投标以招标文件“第二章 项目需求书”为准（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
3、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）
9.本项目全部专门面向中小企业采购：是，本项目的承接服务商为符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合“填写指引”的，按资格审查不通过处理）；否。

[bookmark: OLE_LINK27]注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及财政部门认可的“供应商诚信档案库”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；
（2）供应商参与投标（响应）必须先行办理注册手续。如果是未注册为深圳政府采购的供应商，请访问深圳公共资源交易中心（统一用户中心 https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）,先办理注册手续（注册咨询：0755-36568999）,再进行投标报名。

[bookmark: OLE_LINK3]完整公告内容详见：深圳交易集团罗湖分公司官网https://lh.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg

[bookmark: _Toc194467277][bookmark: OLE_LINK14]第二章  项目需求书
[bookmark: _Toc128884461][bookmark: _Toc194467278]一、货物技术要求
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Toc128884464]（一）货物清单需求
	序号
	采购单位
	项目名称
	数量
	单位
	项目预算金额（元）

	1
	深圳市淘金山小学
	深圳市淘金山小学增购家具采购项目
	1
	批
	496790.00


备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2、 进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

实质性条款
	序号
	具体内容

	1
	★投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限

	2
	★投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限

	[bookmark: OLE_LINK13]3
	具体以招标文件第二章 项目需求书中带“★”的需求项为准。


注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。



[bookmark: OLE_LINK1]货物清单明细表
	序号
	货物名称（标的名称）
	数量
	单位
	是否接受进口
	是否专门面向中小企业

	1
	长条休闲凳
	12
	张
	否
	否

	2
	货架
	16
	组
	否
	否

	3
	洽谈桌
	4
	张
	否
	否

	4
	洽谈椅
	16
	张
	否
	否

	5
	定制高柜1
	6
	组
	否
	否

	6
	会议桌
	1
	张
	否
	否

	7
	定制高柜2
	1
	组
	否
	否

	8
	定制展示柜
	2
	组
	否
	否

	9
	行政办公桌
	2
	张
	否
	否

	10
	文件柜1
	2
	套
	否
	否

	11
	班前椅1
	2
	张
	否
	否

	12
	沙发1
	1
	张
	否
	否

	13
	沙发2
	2
	张
	否
	否

	14
	茶几1
	2
	张
	否
	否

	15
	小圆凳1
	6
	张
	否
	否

	16
	茶水柜1
	2.4
	米
	否
	否

	17
	博古架1
	8.4
	平方
	否
	否

	18
	定制高柜3
	5
	组
	否
	否

	19
	定制高柜4
	5
	组
	否
	否

	20
	高柜1
	4
	组
	否
	否

	21
	班台
	1
	张
	否
	否

	22
	定制功能柜
	1
	组
	否
	否

	23
	班椅
	1
	张
	否
	否

	24
	班前椅2
	2
	张
	否
	否

	25
	三人位沙发
	1
	张
	否
	否

	26
	单人位
	2
	张
	否
	否

	27
	茶几2
	1
	张
	否
	否

	28
	小圆凳2
	3
	张
	否
	否

	29
	博古架2
	2.39
	平方
	否
	否

	30
	茶水柜2
	1.2
	米
	否
	否

	31
	茶艺大桌
	1
	张
	否
	否

	32
	茶艺小桌
	11
	张
	否
	否

	33
	茶艺小椅
	22
	张
	否
	否

	34
	茶艺主椅
	1
	张
	否
	否

	35
	茶艺客椅
	2
	张
	否
	否

	36
	棋艺桌 
	24
	张
	否
	否

	37
	棋艺椅
	48
	张
	否
	否

	38
	床（含一个床头柜）
	9
	张
	否
	否

	39
	床垫
	9
	张
	否
	否

	40
	心理咨询室办公桌
	4
	张
	否
	否

	41
	教师办公椅
	4
	张
	否
	否

	42
	团体活动室矮柜
	3.74
	米
	否
	否

	43
	接待室矮柜
	3.77
	米
	否
	否

	44
	高柜2
	4
	个
	否
	否

	45
	咨询室1沙发
	1
	张
	否
	否

	46
	咨询室1茶几
	1
	张
	否
	否

	47
	咨询室1休闲小沙发
	1
	张
	否
	否

	48
	咨询室2休闲沙发凳
	2
	张
	否
	否

	49
	咨询室2木圆几
	1
	个
	否
	否

	50
	咨询室2吊柜柜+桌
	1
	套
	否
	否

	51
	咨询室2椅子
	2
	张
	否
	否

	52
	接待室沙发
	1
	张
	否
	否

	53
	接待室茶几
	1
	张
	否
	否

	54
	接待导台
	1
	套
	否
	否

	55
	接待区地台
	1
	套
	否
	否

	56
	接待区展柜
	1
	套
	否
	否

	57
	文件柜2
	5
	个
	否
	否

	58
	学生食堂餐桌
	61
	组（4人位）
	否
	否

	59
	书包柜
	12
	个
	否
	否

	60
	教师办公卡位1
	2
	套
	否
	否

	61
	礼堂椅号码牌
	442
	套
	否
	否






（二）技术要求
说明： 1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
2、带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
3、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料，共5项；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。
4 、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为 0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML 等情形均视为负偏离。        
5 、招标技术要求出现“不少于”“不低于”“不大于”“不超过”“至少”“至多”要求的，均包含本数，“大于”“小于”“低于”“超过”不含本数。
	序号
	货物名称
	招标技术参数要求

	1
	长条休闲凳
	1、贴面板材：白蜡木实木

	
	
	2、基材：304#不锈钢。≥1.5mm厚

	
	
	3、规格：W1200mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H450mm（±20mm）

	2
	货架
	1材质：采用一级冷轧钢板，经过零化处理高坪弧焊接表面静电喷涂处理平滑无毛刺，坚固耐用，表面调整纯化等工艺。及静电喷涂近200度高温固化而成。           

	
	
	2、立柱≥65×40×1.0mm，横量≥70×40×1.0mm，层板厚≥0.6mm

	
	
	3、层板高度可根据需求调节高度卡扣式连接无镙丝固定，配有安全栓。

	
	
	4、规格：W1500mm（±20mm）*D600mm（±20mm）*H1800mm（±20mm）

	
	
	[bookmark: OLE_LINK102]▲5、钢板要求外观性能符合要求，腐蚀膏腐蚀试验(≥48h)：保护评级:10级，试样表面未出现腐蚀点；孔隙率(铁试剂法)≤1个孔/cm2，温度/湿度组合循环试验(≥200h)无开裂、无起泡，均匀腐蚀全浸试验(≥48h)≤0.5mm/a，交变盐雾试验(≥200h)样品无锈蚀、鼓泡，钢中非金属夹杂物≤1级，弯曲试验：弯曲外表面应无目视可见裂纹。检测依据包含GB/T 3325-2024、GB/T 6465-2008、GB/T 17721-1999、GB/T 2423.34-2024、GB/T 10561-2023、GB/T 2423.18-2021、JB/T 7901-2023、GB/T232-2024。投标时提供具有CMA标志的检验检测报告扫描件。投标时同时提供：①检测报告中委托单位为投标人或产品制造商；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网或邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。注：①对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；②检测报告出具的时间应在2024年1月1日至本项目投标截止时间；③如检验报告需要分包的，检验报告签发机构及承包方均需具有相应CMA资质及检测范围，同时需提供实施检验（检测）的分包机构的CMA资质认定证书及含分包项目的资质认定证书附件（包括附件首页、分包项目所在页、附件末页），未按要求提供不予得分。

	3
	洽谈桌
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥25厘厚 E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度；                               

	
	
	5、直径≥32圆管钢制脚架    

	
	
	6、规格直径1000*H750mm

	4
	洽谈椅
	1、面料采用环保西皮，手感好,耐磨性好。

	
	
	2、高弹高密度海绵。

	
	
	3、钢制脚架，表面烤漆处理。

	
	
	4、规格：(W700*D500*H750mm）±20mm

	5
	定制高柜1
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（顶板层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)； 上玻璃门木边框                                                         

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：W800mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2800mm（±20mm）

	6
	会议桌
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥25厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（其厚度25mm、18mm等)；

	
	
	6、经酸洗，静电喷涂钢制脚架 。锥形钢脚，壁厚≥2.0MM  

	
	
	7、规格：W2400mm（±20mm）*D1000mm（±20mm）*H750mm（±20mm）
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	定制高柜2
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（顶板层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)； 上玻璃门木边框                                                         

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：W2400mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2800mm（±20mm）

	8
	定制展示柜
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（顶板层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；上玻璃门木边框                                                         

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：W1600mm（±20mm）* D400mm（±20mm）*H2800mm（±20mm）

	9
	行政办公桌
	1、基材：采用实木夹板，主台面≥25MM，柜体全部≥16MM；外表贴木皮压胡桃木皮≥0.6厚，所有表面油漆采用环保聚酯漆，其性能达到耐火，耐污，耐酸，耐磨。副柜内置电脑主机位，含出线功能，三抽屉与双门组合柜，45度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，缓冲门铰。前档板采用铝合金一体压铸吊式连接件；

	
	
	2、规格：W1760mm（±20mm）*D1600mm（±20mm）*H750mm（±20mm）

	10
	文件柜1
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（顶板层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；上玻璃门木边框                                                         

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、配午休床，衣柜

	
	
	7、规格：W2340mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2200mm（±20mm）

	11
	班前椅1
	1、面料：接触面为真皮饰面；                                                                                                    2、海绵：采用高密度海绵                                       

	
	
	3、电镀弓形脚架

	
	
	4、规格：常规

	12
	沙发1
	1、面料：接触面为真皮饰面；  

	
	
	2、海绵：采用高密度海绵

	
	
	3、规格：3人位

	13
	沙发2
	1、面料：接触面为真皮饰面；  

	
	
	2、海绵：采用高密度海绵

	
	
	3、规格：1人位

	14
	茶几1
	1、材质：表面贴≥0.8MM木皮，基材采用≥10厘厚E0级环保多层板夹板。无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂，钢制五金脚

	
	
	2、规格：W1200mm（±20mm）*D700mm（±20mm）*H500mm（±20mm）

	15
	小圆凳1
	1、饰面：采用麻绒，耐磨性能好，不掉色，面料柔软舒适，纹理细腻，富有弹性。                                                      

	
	
	2、海棉：采用高密度定型海绵。实木框架                    

	
	
	3、规格：直径300*H400mm（±20mm）

	16
	茶水柜1
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（顶板层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；上玻璃门木边框                                                         

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：W1200mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H800mm（±20mm）

	17
	博古架1
	1、基材：采用白蜡木皮，整体榫卯结构，铁制脚柱30mm*30mm壁厚≥1.5mm。层板板木结合结构≥25mm厚

	
	
	2、油漆：采用环保油漆，采用2底2面工艺。

	
	
	3、规格：W2000mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2100mm（±20mm）

	18
	定制高柜3
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（顶板层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；上玻璃门木边框                                                         

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：W800mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2000mm（±20mm）

	
	
	▲5、铰链要求疲劳测试：室温、循环周次/（周）≥300000，试样未断裂；过载：垂直静载荷、水平静载荷符合标准要求；功能：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（≥80000次）符合标准要求，下沉量≤2mm；耐腐蚀符合标准要求；附着强度试验：覆盖层未从基体金属上剥落；腐蚀膏腐蚀试验(≥24h)：保护评级≥10 级，试样表面未出现腐蚀点；孔隙率(贴滤纸法)≤0.7斑点/厘米2；交变盐雾试验(≥200h)：样品无锈蚀、鼓泡；钢中非金属夹杂物≥0.5级。检测依据包含QB/T 2189-2013、GB/T 5270-2024、GB/T 6465-2008、GB/T 15248-2008、QB/T 3823-1999、GB/T 10561-2023、GB/T 2423.18-2021。投标时提供具有CMA标志的检验检测报告扫描件。投标时同时提供：①检测报告中委托单位为投标人或产品制造商；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网或邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。注：①对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；②检测报告出具的时间应在2024年1月1日至本项目投标截止时间；③如检验报告需要分包的，检验报告签发机构及承包方均需具有相应CMA资质及检测范围，同时需提供实施检验（检测）的分包机构的CMA资质认定证书及含分包项目的资质认定证书附件（包括附件首页、分包项目所在页、附件末页），未按要求提供不予得分。

	19
	定制高柜4
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（顶板层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；上玻璃门木边框                                                         

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：W800mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2000mm（±20mm）

	20
	高柜1
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（顶板层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；上玻璃门木边框                                                         

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：W800mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2000mm（±20mm）

	21
	班台
	1、基材：采用多层实木夹板，主台面≥25MM，柜体全部≥16MM；外表贴木皮压胡桃木皮≥0.6mm厚，所有表面油漆采用环保聚酯漆，其性能达到耐火，耐污，耐酸，耐磨。副柜内置电脑主机位，含出线功能，三抽屉与双门组合柜，45度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，缓冲门铰。前档板采用铝合金一体压铸吊式连接件；

	
	
	2、规格：W2150mm（±20mm）*D1800mm（±20mm）*H760mm（±20mm）

	22
	定制功能柜
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（顶板层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；上玻璃门木边框                                                         

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、配午休床，衣柜

	
	
	7、规格：W2530mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2200mm（±20mm）

	23
	班椅
	1、头枕：固定头枕

	
	
	2、椅背：单层背座连体弯板+切割绵

	
	
	3、椅座：背座一体板+切割绵

	
	
	4、扶手：铝合金扶手+PP扶手面

	
	
	5、底盘：四档锁定青蛙底盘

	
	
	6、气杆：行程≥65mm气杆

	
	
	7、椅脚：≥350mm铝合金脚

	
	
	8、椅轮：≥60/25mm黑色PU防震静音轮

	
	
	9、规格：常规

	24
	班前椅2
	1、面料：接触面为真皮饰面；                                                                                                    2、海绵：采用高密度海绵                                       

	
	
	3、，电镀弓形脚架

	
	
	4、规格：常规

	25
	三人位沙发
	1、面料：接触面为真皮饰面；                                                                                                    2、海绵：采用高密度海绵

	
	
	3、规格：3人位

	26
	单人位
	1、面料：接触面为真皮饰面；                                                                                                    2、海绵：采用高密度海绵

	
	
	3、规格：1人位

	27
	茶几2
	1、材质：表面贴≥0.8MM木皮，基材采用E1级环保型夹板。无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂，五金配件

	
	
	2、规格：W1300mm（±20mm）*D700mm（±20mm）*H500mm（±20mm）

	28
	小圆凳2
	1、饰面：采用麻绒。                                                      

	
	
	2、海棉：采用高密度定型海绵。实木框架                    

	
	
	3、规格：直径300*H400mm

	29
	博古架2
	1、基材：采用白蜡木，整体榫卯结构，脚柱≥40mm*40mm,层板板木结合结构≥25mm厚

	
	
	2、油漆：采用环保全油漆，采用2底2面工艺。蜡木实木

	
	
	3、规格：W1140mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2100mm（±20mm）

	30
	茶水柜2
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（顶板层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；上玻璃门木边框                                                         

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：W1200mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H800mm（±20mm）

	31
	茶艺大桌
	1、材料：采用白蜡木实木，椅面厚度≥30mm.

	
	
	2、白蜡木实木脚架

	
	
	3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。  

	
	
	4、规格：W2000mm（±20mm）*D800mm（±20mm）*H750mm（±20mm）

	32
	茶艺小桌
	1、材料：采用白蜡木实木，椅面厚度30mm.

	
	
	2、白蜡木实木脚架

	
	
	3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。  

	
	
	4、规格：W1300mm（±20mm）*D500mm（±20mm）*H750mm（±20mm）
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	茶艺小椅
	1、材料：采用白蜡木实木

	
	
	2、白蜡木实木脚架

	
	
	3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。  

	
	
	4、规格：常规

	34
	茶艺主椅
	1、材料：采用白蜡木实木

	
	
	2、白蜡木实木脚架

	
	
	3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。  

	
	
	4、规格：常规

	35
	茶艺客椅
	1、材料：采用白蜡木实木

	
	
	2、白蜡木实木脚架

	
	
	3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。  

	
	
	4、规格：常规
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	棋艺桌
	1，材料：采用白蜡木实木，椅面厚度≥30mm.

	
	
	2、白蜡木实木脚架

	
	
	3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。  

	
	
	4、规格：W800mm（±20mm）*D800mm（±20mm）*H750mm（±20mm）
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	棋艺椅
	1、材料：采用白蜡木实木，椅面厚度30mm.

	
	
	2、白蜡木实木脚架

	
	
	3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。  

	
	
	4、规格：W300mm（±20mm）*D380mm（±20mm）*H480mm（±20mm）

	38
	床（含一个床头柜）
	1、床架:采用冷轧钢板，沉重钢管厚度≥1.5mm，经数控冲孔、数控折弯工艺表面处理。床靠床脚:采用 钢板压铸成型。横梁:采用Q195方钢管，厚度≥1.2mm，

	
	
	2、连接件:采用≥4mm钢板经冲压后焊接而成，表面采用静电喷粉处理；接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整；焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊；管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致，配件安装牢固，支架钢管表面高温镀铬或静电喷涂.   下沉式床架，带床靠软包。  

	
	
	3、规格：W1200mm（±20mm）*D2000mm（±20mm）

	39
	床垫
	1、饰面：采用西绒布。                                                      

	
	
	2、海棉：采用高密度定型海绵。独立弹簧包。

	
	
	3、规格：W1200mm（±20mm）*D2000mm（±20mm）*H200mm（±20mm）

	40
	心理咨询室办公桌
	1、贴面板材：三胺纸饰面，台面厚度≥25mm.

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（台面和柜体厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；                               

	
	
	5 .主台+副柜，钢制脚架                                                    

	
	
	6，五金：阻尼铰链、三合一连接件

	
	
	7、规格：W1400mm（±20mm）*D1400mm（±20mm）*H750mm（±20mm）

	
	
	▲8、脚架要求化学成分：C、Si、Mn、P、S符合，维氏硬度 HV10≥100，抗拉强度 Rm≥400MPa，屈服强度 ReH≥260MPa，非金属夹杂物：粗系、细系符合，显微组织：铁素体符合，铅笔硬度≥2H，附着力(拉拔法，Mpa)≥2.2，绝缘性能（绝缘电阻，Ω)≥1.0*1010，耐沾污性达到1级，人工气候老化试验(氙灯老化)：经≥100h氙灯老化试验，变色等级应≤1级，失光等级应≤2 级，中性盐雾试验：经≥100h中性盐雾试验，试验表面无红锈，保护等级≥10级，湿热试验：经≥100h湿热试验，试样表面未产生红锈，保护等级≥10 级，腐蚀膏腐蚀试验：经≥24h腐蚀膏试验，试样表面无腐蚀点，保护等级≥10级，镀层厚度(um )：扫描电镜法，≥6，镀层维氏硬度HV0.1≥350，孔隙率(铁试剂法，孔/cm2)≤0.2，硫化氢腐蚀试验：经 ≥24h 硫化氢腐蚀试验，试样表面无变色，无基体腐蚀点，保护等级≥10级，二氧化硫腐蚀试验：经≥24h二氧化腐蚀试验，保护等级≥10级。检测依据包含GB/T4336-2016、GB/T1839-2008、GB/T6739-2022、GB/T10125-2021、GB/T9780-2013、GB/T1766-2008、GB/T1740-2007、GB/T6465-2008、QB/T3831-1999、GB/T9789-2008、GB/T13298-2015、QB/T3832-1999。投标时提供具有CMA标志的检验检测报告扫描件。投标时同时提供：①检测报告中委托单位为投标人或产品制造商；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网或邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。注：①对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；②检测报告出具的时间应在2024年1月1日至本项目投标截止时间；③如检验报告需要分包的，检验报告签发机构及承包方均需具有相应CMA资质及检测范围，同时需提供实施检验（检测）的分包机构的CMA资质认定证书及含分包项目的资质认定证书附件（包括附件首页、分包项目所在页、附件末页），未按要求提供不予得分。
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	教师办公椅
	1、椅背：全新尼龙加纤塑胶，面料为环保透气高弹性网布。

	
	
	2、背支架：全新灰色尼龙加纤塑胶。

	
	
	3、扶手：全新塑料尼龙加纤一体注塑成型扶手。

	
	
	4、座垫：高密度定型海绵，                                                                                                  

	
	
	5、底盘：原位锁定底盘，可操控升降及倾仰及原位锁定，机构运动无干涉，无噪音。    

	
	
	6、气杆：≥100mm行程3级防爆气压棒；

	
	
	7、椅脚：≥350mm铝合金脚，采用铝合金材料，压铸一体成型，椅脚直径≥700mm。

	
	
	8、椅轮：≥60mm PU静音防震椅轮

	
	
	9、规格：常规
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	团体活动室矮柜
	1、材质：采用≥18厘厚E0级多层实木板，横板采用≥18mm/竖板采用≥18mm多层实木板。

	
	
	2、规格：W3740mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H800mm（±20mm）
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	接待室矮柜
	1、材质：采用≥18厘厚E0级多层实木板，横板采用≥18mm/竖板采用≥18mm多层实木板。

	
	
	2、规格：W3770mm（±20mm）*D500mm（±20mm）*H800mm（±20mm）,（带水盆）
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	高柜2
	1、贴面板材：三胺纸饰面,柜顶板和层板厚度≥25mm

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（其顶板和层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；                               

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：W800mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2000mm（±20mm）
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	咨询室1沙发
	1、面料：面层PU皮饰面；                                                                                                 2、海绵：采用高密度海绵

	
	
	3、规格：W2000mm（±20mm）*D800mm（±20mm）*H690mm（±20mm）
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	咨询室1茶几
	1、材料：采用白蜡木实木，面厚度30mm.

	
	
	2、白蜡木实木脚架

	
	
	3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。  

	
	
	4、规格：W1000mm（±20mm）*D550mm（±20mm）*H490mm（±20mm）
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	咨询室1休闲小沙发
	1、主材：面层PU皮饰面，内部填充高密度海绵。

	
	
	2、规格：W720mm（±20mm）*D780mm（±20mm）*H690mm（±20mm）
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	咨询室2休闲沙发凳
	1、主材：面层PU皮饰面，内部填充高密度海绵。

	
	
	2、规格：W720mm（±20mm）*D780mm（±20mm）*H690mm（±20mm）
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	咨询室2木圆几
	1、材质：采用≥30mm厚实木板台面，油漆工艺。

	
	
	2、规格：直径600*H620mm
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	咨询室2吊柜柜+桌
	1、贴面板材：三胺纸饰面,柜顶板和层板厚度25mm

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（其顶板和层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；                               

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：吊柜：W1900mm（±20mm）*D350mm（±20mm）*H800mm（±20mm）。桌子：W1900mm（±20mm）*D500mm（±20mm）*H900mm（±20mm）
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	咨询室2椅子
	1、水曲柳，拉毛灰（PU） 电镀银底座

	
	
	2、规格：标准
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	接待室沙发
	1、面料：面层PU皮饰面；                                                                                                 2、海绵：采用高密度海绵

	
	
	3、规格：W1600mm（±20mm）*D800mm（±20mm）*H690mm（±20mm）
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	接待室茶几
	1、材料：采用白蜡木实木木皮，E0夹板基材，面厚度≥30mm.

	
	
	2、白蜡木实木脚架

	
	
	3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。  

	
	
	4、规格：W1000mm（±20mm）*D550mm（±20mm）*H490mm（±20mm）
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	接待导台
	1、材料：采用白蜡木实木木皮，E0夹板基材，面厚度≥30mm.

	
	
	2、白蜡木实木脚架

	
	
	3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。  

	
	
	4、规格：W2000mm（±20mm）*D600mm（±20mm）*H1000mm（±20mm）
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	接待区地台
	1、贴面板材：三胺纸饰面,柜顶板和层板厚度≥25mm

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。按不同的用途选择不同的厚度（其顶板和层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；                               

	
	
	4、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	5、规格：W2000mm（±20mm）*D1500mm（±20mm）*H150mm（±20mm）
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	接待区展柜
	1、贴面板材：三胺纸饰面,柜顶板和层板厚度≥25mm

	
	
	2、基材：采用18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（其顶板和层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；                               

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件  

	
	
	6、规格：W1500mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2400mm（±20mm）
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	文件柜2
	1、贴面板材：三胺纸饰面,柜顶板和层板厚度≥25mm

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（其顶板和层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；                               

	
	
	5、五金：阻尼铰链、三合一连接件

	
	
	6、规格：W800mm（±20mm）*D400mm（±20mm）*H2000mm（±20mm）
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	学生食堂餐桌
	1、脚架 304#不锈钢拉丝脚,直径≥38mm的圆管，壁≥1.5mm厚。          

	
	
	2、台面≥30mm厚白蜡木，四角导≥R20圆角。                                    

	
	
	3、椅面≥20mm厚白腊木 ，   四角导≥R15mm圆角。                     

	
	
	4、不锈钢架≥20*40mm的管，壁≥1.5mm厚， 304#不锈钢拉丝。

	
	
	5、规格：W1200mm（±20mm）*D700mm（±20mm）*H750mm（±20mm）

	
	
	▲6、白蜡木要求木质件外观符合标准要求，含水率：8%～13%，气干密度：0.65～0.8g/cm³。木材名称：白蜡木、科别-木犀科；耐黄变：≥160h，△E≤3.0；耐光色牢度：≥灰度卡4级；五氯苯酚、砷未检出。检测依据包含GB/T 1927.4-2021、 GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997、GB/T29894-2013、GB/T37005-2018、LY/T1985-2011、SN/T2308-2009。投标时提供具有CMA标志的检验检测报告扫描件。投标时同时提供：①检测报告中委托单位为投标人或产品制造商；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网或邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。注：①对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；②检测报告出具的时间应在2024年1月1日至本项目投标截止时间；③如检验报告需要分包的，检验报告签发机构及承包方均需具有相应CMA资质及检测范围，同时需提供实施检验（检测）的分包机构的CMA资质认定证书及含分包项目的资质认定证书附件（包括附件首页、分包项目所在页、附件末页），未按要求提供不予得分。
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	书包柜
	1、贴面板材：三胺纸饰面,柜顶板和层板厚度25mm

	
	
	2、基材：采用≥18厘厚E0级夹板,绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PUR封边工艺，不易脱胶。

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（其顶板和层板厚度≥25mm、其余≥18mm厚)；                               

	
	
	5、五金：三合一连接件

	
	
	6、规格：W700mm（±20mm）*D350mm（±20mm）*H1800mm（±20mm）

	
	
	▲7、三聚氰胺多层夹板要求含水率：III类、符合指标值规定的试件数与有效试件总数之比:≥99%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨 100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐划痕：≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³，耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³，人造板室内承载限量的计算≥4㎡/m³。。检测依据包含GB/T 9846-2015、 GB/T18102-2020、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/39598-2021。投标时提供具有CMA标志的检验检测报告扫描件。投标时同时提供：①检测报告中委托单位为投标人或产品制造商；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网或邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。注：①对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；②检测报告出具的时间应在2024年1月1日至本项目投标截止时间；③如检验报告需要分包的，检验报告签发机构及承包方均需具有相应CMA资质及检测范围，同时需提供实施检验（检测）的分包机构的CMA资质认定证书及含分包项目的资质认定证书附件（包括附件首页、分包项目所在页、附件末页），未按要求提供不予得分。
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	教师办公卡位1
	1、贴面板材：三胺纸饰面

	
	
	2、基材：采用狼林牌E0级夹板,优质绿色环保产品.

	
	
	3、封边用材：≥2mm厚PVC胶边，热熔胶；

	
	
	4、功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（其厚度≥25mm、≥18mm等)；                                                                                                  

	
	
	5、方案配置：（20款屏风+台面） 台面≥25mm，铝型材厚度≥1.5mm,全多层板。板式E0级                                     

	
	
	6、规格：W1500mm（±20mm）*D1500mm（±20mm）*H1200mm（±20mm）
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	礼堂椅号码牌
	1、铝合金材质,带夜光   

	
	
	2、规格：(W50*D25mm）±5mm，直径50mm±5mm
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（三）交货要求
1、产品交货要求：提供产品合格证及货物清单；
2、交货期的要求：签订合同后_30__日历日内在交货地点交货；投标供应商在投标时对其所投项目应提交详细的《交货进度表》，列明交货计划等，在合同规定的时间内完工验收。
3、交货地点：采购单位指定的地点；
4、包装要求和运输方式：常规包装，运输方式由供应商自定。由于不适当包装或不适当装运而造成货物在运输过程中有任何损失的，一律由供应商负责。
5、风险承担：货物交付给采购单位验收合格前的所有风险由供应商承担。

[bookmark: _Toc194467279]二、项目商务要求
（一）关于验收及付款
1、中标供应商负责将货物运到合同约定地点，由双方负责验收，验收方式按合同约定方式进行；国家有规范要求强制送检的，还应送国家认可的检测机构进行检测。
2、当满足以下条件时，采购单位才向中标供应商签发货物验收报告：
a、中标供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合采购文件技术规格的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。
3、中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告。
4、付款：按拨款部门的相关规定执行。
（二）免费保修期内售后服务要求
1、提供　1　年的免费保修服务，本地化　7*24  小时服务，免费保修服务自验收合格之日起算。
2、保修期内的承诺：保修期内，设备如发生故障，中标供应商维修人员应在接到故障通知后  8  小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知 24 小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知  3  天内更换修理完毕。
（三）其他售后服务要求
1、在保修期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供保修服务。
2、中标供应商应负责免费对用户的操作、维修、保养的人员（至少2名）进行培训(并提供设备使用维护说明书)，具体培训时间和培训方案应由双方协商制定。
3、售后服务机构的名称、地址、联系电话。
（四）履约保证金
本项目无需提供履约保证金。

三、项目管理要求
（一）合格的货物和服务
1、投标产品必须是全新的原装合格正品，如安装或配置了软件的，须为正版软件，软件有序列号的，须提供序列号。
2、国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、生产或服务的行业标准。
3、投标供应商应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、服务标志和工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的索赔或起诉。
4、投标供应商应保证，其所提供的货物应具有质量监督部门或质量检测机构提供的产品《检验报告》或证明产品合格证书。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。
5、除非下文另有规定，产品有效期为：密封存放在阴凉、干燥、通风、温度为-5°Ｃ～４０°Ｃ的环境中，有效期应符合行业相关规范。特殊要求的另行规定。
6、投标供应商必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 
  7、 投标人应提交证明文件证明其投标技术方案项下的货物、工程和服务的合格性，符合采购文件规定。该投标技术方案及其证明文件作为应答文件的一部分。
  8、投标人提供的证明文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，以证明投标人响应的真实性。它包括并应符合以下要求：
8.1、主要技术指标和性能的详细说明。
8.2、投标产品从采购单位开始使用至采购文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
8.3、对照采购文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购单位的技术规格、服务标准做出了实质性的响应，或申明偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数。
8.4、产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件；
8.5、我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。
9、相关资料不符合8款要求的，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或按采购文件相关规定作投标无效处理。
10、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应或虚假响应予以认定。供应商上述行为一经发现或查实，除扣分或投标无效外，将依法承担相应责任。
11、投标人在阐述上述第8时应注意采购单位在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足采购文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。
（二）投标报价及合同方式
1、合同方式：本项目采用总价合同,设计图纸与工程量清单不一致的，以最有利于采购单位的为准，请投标供应商报价时综合考虑。
2、投标报价构成
①企业根据成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；
②投标供应商的投标报价不得超过采购文件规定的项目预算金额；
③投标报价为到货物到达采购单位指定的地点并安装的价格。包括设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费（包括海外运输、内陆运输、工地场地内水平和垂直运输等所有运输）、采购保管费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、税金、安装、技术培训费、风险金、（预埋件）的材料、制作、安装、施工、检测等费用，投标报价还应包括施工组织措施费、文明施工费、设备和材料二次搬运费、现场保管费、吊装费、工地环保费、治安费、施工垃圾外运费、与其他相关单位配合管理费等所有在采购单位可以使用货物之前的应尽的费用。中标单位所需要的办公室、工人宿舍等须自行解决。其费用采购单位认为已包含在中标单位的报价中。
④国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。
⑤在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。
⑥投标供应商的投标报价，应是本项目招标范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标供应商在价格标中提出的单价或总价为依据；
⑦本项目费用采用包干制，应包括成本、法定税费和企业管理费、利润。
⑧除非深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按采购文件所列的清单中项目和数量填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；
⑨投标供应商投标报价总额一经中标后，中标价即为该项目的合同总价。
（三）其他重要条款
1、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”以及财政部门认可的“供应商诚信档案库”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；如开标当日网站出现网站无法打开的特殊情况，相关信息则以中标通知书发出前的查询结果为准。
2、供应商提供报价合理性、澄清、说明、补正或者错误的修正的方式，包括但不限于现场提交（地址：深圳市罗湖区深南东路1076号党群服务中心4楼）、电邮提交（邮箱：szexlhfgs@szexgrp.com）等便捷方式。

四、样品要求
（一）一般性规定和要求
1.投标样品上需标注“项目名称及项目编号、样品编号、样品名称”等信息，但不得显示指向任何投标供应商的信息、生产厂家的商标或者其他的标记标识。需要安装的投标样品需为安装完整的成品，由投标供应商自行组织安装。
2.样品递交签到：
投标供应商授权人需在本项目开标当日9:10-9:30（投标截止时间为上午时适用）/14:10-14:30（投标截止时间为下午时适用）到签到地点（罗湖区深南东路1076号（黄贝岭地铁站B出口）罗湖区党群服务中心4楼深圳交易集团有限公司罗湖分公司），提供《样品递交授权委托书》（加盖公章）（模板详见附件《样品递交授权委托书》）、授权委托人身份证复印件（原件核验）、《样品清单》（加盖公章）（模板详见附件《样品清单》），按深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）工作人员指引进行样品递交签到。
特别注意事项：
（1）上述资料提供不齐全，不予签到；
（2）签到时间截止后，不再受理签到；
（3）未进行签到的，样品不予接收。
（4）样品保管仅提供基础放置空间，不涉及专业仓储条件保障，不承担质量保障责任；
（5）样品放置场地为普通室内环境，不实施主动温湿度调控措施，环境温度、湿度随自然条件及场地常规状况变化，不保证符合特殊储存要求；
（6）样品存放期间，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）仅负责防止样品丢失、明显外力损坏及人为恶意破坏，不对样品因环境因素（如温湿度变化、空气流通等）导致的内在质量变化承担责任；
3.本项目投标截止时间后进行投标样品接收。投标样品接收需进行身份核对、样品核对、登记确认、顺序编号。
（1）身份核对。深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）工作人员核对投标供应商授权委托人提供的《样品递交授权委托书》（加盖公章）、授权委托人身份证复印件（原件核验）。资料不齐全的，不得接收投标样品。
（2）样品核对。深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）工作人员将投标样品与投标供应商提供的《样品清单》（加盖公章）进行一一核对。有不一致的或损坏情况的，将要求供应商授权委托人在《样品清单》上注明。
（3）登记确认。在完成身份核对及样品核对后，投标供应商授权委托人需在《样品递交签到表》上登记确认，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）工作人员将向供应商授权委托人发放《样品受理回执》。
（4）顺序编号。深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）工作人员按投标样品接收的先后顺序进行编号。
4.深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）工作人员负责组织投标样品摆样，指引供应商授权委托人将投标样品搬运到指定地点摆放、拆除包装，按要求摆放整齐。完成样品摆样后，供应商授权委托人应及时立场，不得在摆样现场滞留。
5.样品的退回：
（1）未中标的供应商投标样品，深圳交易集团有限公司罗湖分公司工作人员将按规定进行通知，由供应商出具《样品受理回执》（原件）、授权委托书及被授权人身份证在项目结果公告发布后的三个工作日内办理退回手续。
（2）中标的供应商投标样品，要求采购人代表凭中标通知书复印件及身份证在中标通知书发放后三个工作日内办理领取手续。
投标样品移交时，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）工作人员将再次核对供应商授权委托人或采购人代表身份、核对《样品清单》，签字确认后并取走样品。
6.未能及时退回的样品的处理：
（1）未中标供应商未在规定时间内（项目结果公告发布后的三个工作日内）内取回投标样品的，视为放弃取回，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）将定期清理。
（2）采购人未在规定时间内（中标通知书发放后三个工作日内）内领取中标供应商投标样品的，视同采购人主动放弃取回，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）将定期清理。
（二）样品要求表
	样品编号
	样品名称
	数量要求
	规格要求

	1
	教师办公椅
	1张
	1、椅背：塑胶，面料网布。宽度420mm±5mm。
2、背支架：塑胶。
3、扶手：全新塑料一体成型扶手。
4、座垫：宽度51mm±5mm，深度50mm±5mm。
5、底盘：可操控升降及倾仰及原位锁定。
6、规格：W620（±20mm）*D660（±20mm）*H850～950mm
7、产品整体外观设计美观，无明显异味；
8、表面触感细腻、光滑，无毛刺；
9、调节机构操作方便、灵活、轻松；
10、座面软硬适中，靠背、扶手、头枕支撑性强，整体坐感舒适；
11、坐靠过程无明显异响、无明显异物凸起感。
参考图片：
[image: f9452096da26390cf09ea6767302c03]


备注：1.投标样品将作为履约验收的参考。

（三）附件：样品清单（加盖公章）
	样品编号
	样品名称
	数量
	单位
	规格

	1
	
	
	
	

	…
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（四）附件：样品递交授权委托书
[bookmark: _Hlk106183283][bookmark: _Hlk106278670]样品递交授权委托书
本授权委托书声明：我         （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）为我单位参与         （此处填写项目名称）项目，项目编号：         （此处填写项目编号）样品递交工作的授权委托代理人，代理人全权代表我参与项目样品递交与放置，样品内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             
联系电话：              手机：                    
身份证号码：                        职务：       
授权委托日期：         年     月       日

附：请提供授权委托代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

（此处填写投标人名称）公司（加盖投标人公章）
XX年XX月XX日

[bookmark: _Toc194467282]五、投标文件组成
投标文件扫描成.pdf同时上传至“报名方案”、“报名附件”。（注意：投标供应商上传至“报名方案”、“报名附件”的投标文件内容需一致，上传不一致的，以“报名方案”的投标文件为准。）

重要提醒：投标供应商在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标供应商编写的投标文件应包括下列部分：
一、关键信息
（1）开标一览表
（2）投标承诺书
（3）供应商资格证明文件
（4）实质性服务条款（以★号标注）证明文件（如有）
（5）法定代表人（负责人）资格证明书
（6）投标文件签署授权委托书
（7）分项报价清单
二、技术服务部分
（1）技术要求符合性评价
（2）技术保障措施
（3）投标样品评价
（4）节能环保
三、综合实力部分
（1）投标人同类项目业绩情况
（2）体系认证
四、招标文件要求的其它内容及投标供应商认为需要补充的内容
（1）政府采购违法行为风险知悉确认书





[bookmark: _Toc194467283]第二册  格式及附件
[bookmark: bt附件][bookmark: bt投标书][bookmark: _Toc194467285]第一章  投标文件的格式
投标文件扫描成.pdf同时上传至“报名方案”、“报名附件”。（注意：投标供应商上传至“报名方案”、“报名附件”的投标文件内容需一致，上传不一致的，以“报名方案”的投标文件为准。）

温馨提示：
以下内容请供应商编写投标文件时重点关注，避免因格式问题出现失误，进而导致投标无效。以下内容属于常见失误情形：
1.《政府采购投标及履约承诺函》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《投标文件签署授权委托书》、《分项报价清单》未按照招标文件规定的样式及要求填写；
2.《政府采购投标及履约承诺函》中的抬头、项目编号、项目名称、投标供应商名称、法定代表人或其委托代理人的名称、日期填写错误；
　　3.《法定代表人（负责人）资格证明书》中的姓名、身份证号填写错误，未附法定代表人（负责人）的身份证扫描件（正反两面）；
　　4.《投标文件签署授权委托书》中的委托人的姓名、身份证号填写错误，受托人（代理人）的姓名、身份证号填写错误，授权委托日期填写错误，未附受托人（代理人）的身份证扫描件（正反两面）。



一、关键信息
（一）开标一览表
	项目名称
	投标总价
	交货期
	备注（可选填）

	
	大写：
小写：
	
	






（二）政府采购投标及履约承诺函
致：（采购人）            
我单位承诺：
1.我单位参与本项目符合资格条件关于联合体、进口产品的要求。
2.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。
7.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
8.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
11.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
12.我单位保证，若所投货物涉及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。
13.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
14.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。
15.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。


                           投标供应商名称：                 
日期：    年   月   日




（三）供应商资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “投标供应商资格要求”提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《政府采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）
1、资格证明材料： 
（1）供应商基本情况表
	投标（响应）供应商
	
	采购项目名称及编号
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。
2.投标供应商成立不满一个月或上述人员社保缴纳不满一个月的，应提供承诺函，格式自拟。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	是指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	是指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。




        


（四）实质性服务条款（以★号标注）证明文件（如有）
备注：
1、如本项目没有设置实质性服务条款（以★号标注），该部分无需填写。
2、如本项目设置了实质性服务条款（以★号标注），投标供应商须按要求提供相关证明文件，如未提供或出现负偏离的，投标文件作投标无效处理。
	[bookmark: _Hlk72092651]序号
	实质性条款具体内容
	投标响应
	偏离情况
	说明

	1
	★完全满足本项目服务期限的要求。
	
	
	

	2
	★完全满足本项目★标记条款的要求。
	
	
	

	3
	***********
	
	
	


注：
1.上表所列各项均为不可负偏离条款。
2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。
3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。
4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。
5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。
6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。





（五）法定代表人（负责人）资格证明书
                 （姓名），现任我单位             职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：                                     ，联系电话：                。
特此证明。
说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。
2、 本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。
3、 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。
4、 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
	证件扫描件正面


	证件扫描件反面





温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。


（六）投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；
身份证件号：                        ，职务：                ；
联系电话：         ，手机：                ，电子邮箱：                     ；
授权委托日期：         年     月       日。
附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。
	证件扫描件正面


	证件扫描件反面






温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。



（七）项目报价情况
1、分项报价清单
	序号
	货物名称
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	预算金额（元）

	1
	***（填写相关内容）
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	******

	2
	***
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	

	3
	***
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	

	4
	***
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：            大写：



注：1.本表可按同样格式扩展。
2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。
3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。
3.“原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地
4.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。
5.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
6.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。



2、可选配件报价清单（不包括在总报价内）
注：格式参照《（一）分项报价清单》表格，但须提供相应的品牌（没有品牌的，请提供制造商名称）、规格型号、原产地、单价等详细信息


3、供应商认为需要涉及的其他内容报价清单


二、技术服务部分
（一）技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk72095977]证明资料【如有的话，提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：
[bookmark: _Hlk72094407]1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。
2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。
[bookmark: _Hlk72158270][bookmark: _Hlk72093866]3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。
4、未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。
[bookmark: _Hlk72096106][bookmark: _Hlk73558782][bookmark: _Hlk73558164]5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置）,以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。
[bookmark: _Hlk72096137][bookmark: _Hlk73558180]6、表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。
[bookmark: _Hlk72096176]7、证明资料的形式及其它具体要求：
（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；
（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；
（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；
8、投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。
9、其它注意事项：
（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；
[bookmark: _Hlk72158213]（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。



（二）技术保障措施
（三）技术保障措施
（四）节能环保


三、综合实力部分
（一）投标人同类项目业绩情况
	序号
	采购单位
	项目名称
	合同签订日期
	履约评价情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: bt项目管理班子配备情况]
（二）体系认证
请按照招标文件要求提供相关证明文件。




四、招标文件要求的其它内容及投标供应商认为需要补充的内容
（一）政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。
四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。
经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
	

	

	

	



单位负责人签名：              
                                 （加盖公章）
     日期：              

注：
1.《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。
2.根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》（深财购〔2025〕7号）的要求，《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。
       

[bookmark: _Toc194467284]

第二章  合同格式（详询采购单位）


[bookmark: _Toc194467298]第三册  投标供应商须知
[bookmark: bt投标须知前附表][bookmark: bt图纸][bookmark: bt投标须知][bookmark: _Toc60560625][bookmark: _Toc73517639][bookmark: _Toc194467299][bookmark: _Toc60631620][bookmark: _Toc73521635][bookmark: _Toc73518117][bookmark: _Toc101074876][bookmark: _Toc100052364][bookmark: _Toc73521547][bookmark: _Toc73521548][bookmark: _Toc73521636][bookmark: _Toc100052365][bookmark: _Toc73518118][bookmark: _Toc73517640][bookmark: _Toc101074877][bookmark: _Toc194467300]第一章 总则
[bookmark: _Toc100052366][bookmark: _Toc60631622][bookmark: _Toc73517641][bookmark: _Toc60560627][bookmark: _Toc73521549][bookmark: _Toc73521637][bookmark: _Toc73518119]1．招标说明
本项目参照《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则等有关文件的规定，通过评审定标方式确定成交供应商。
[bookmark: _Toc73521638][bookmark: _Toc73521550][bookmark: _Toc100052367][bookmark: _Toc60560628][bookmark: _Toc73517642][bookmark: _Toc60631623][bookmark: _Toc73518120]2．定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1“日期”指公历日；
2.2“招标文件”指采购文件；
2.3“应答文件”指投标文件；
2.4 “成交”指中标；
2.5“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；
2.6“网上投标”指按照招标文件的规定并遵循相应的技术要求，通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）网站上传电子投标文件的行为；
2.7招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释；
2.8除特别声明外，本招标文件所称的网站均指深圳交易集团罗湖分公司网站，网址：https://lh.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg
[bookmark: _Toc60560629][bookmark: _Toc73517643][bookmark: _Toc73518121][bookmark: _Toc60631624][bookmark: _Toc73521551][bookmark: _Toc73521639][bookmark: _Toc100052368]3．投标供应商的资质要求
[bookmark: _Toc73521641][bookmark: _Toc60631626][bookmark: _Toc73518123][bookmark: _Toc100052370][bookmark: _Toc73521553][bookmark: _Toc60560631][bookmark: _Toc73517645]3.1 参加本次投标的投标供应商应满足招标文件规定的资格条件，详见招标公告有关投标供应商资格要求。
4．投标费用
[bookmark: _Toc78260681][bookmark: _Toc100052372]不论投标的结果如何，投标供应商应承担所有与准备和参加投标(含实物样品)有关的费用，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）和采购单位均无义务、也无责任承担这些费用。
5．招标答疑、质疑
5.1招标答疑的目的是澄清、解答投标供应商在查阅招标文件后可能提出的与投标有关的问题；
5.2投标供应商提出的与投标有关的问题须在招标文件规定的截止时间前以网上形式提交给深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）；
5.3供应商如认为招标文件、采购过程、中标或成交结果等采购程序环节存在下列情形使其权益受到损害的，存在限制性、倾向性、其权益受到损害，可以依法向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）以书面形式提出质疑。
5.3.1供应商应按以下规定时限提出质疑：
（1）对招标（采购）文件的质疑，为招标（采购）公告公示期内；
（2）对中标（成交）结果以及评审委员会、谈判小组组成人员的质疑，为中标（成交）结果公示期内；
（3）对项目发布更正公告的（包括但不限于采购文件的澄清或修改、中标或成交结果的改变）且供应商针对更正事项提出质疑的，为更正公告公示期内。
5.3.2书面质疑函应当包括以下内容： 
（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；
（4）因质疑事项而受损害的权益；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。
5.3.3提交材料
供应商质疑实行实名制。质疑（投诉）人应保证质疑、投诉的真实性，其在质疑或投诉时应当有具体的事项及证明利益受损的事实根据，实行“谁质疑，谁举证”的原则。
供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。
供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
5.3.4收文单位、地点
提交方式：请质疑供应商根据深圳政府采购智慧平台（https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。
收文单位：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司），地址：深圳市罗湖区深南东路1076号党群服务中心4、5楼，质疑咨询电话：0755-82223347。
5.4深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）对疑问所做出的澄清和解答，以书面形式（包括网站发布信息）统一答复为准。
5.5如深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）认为有必要组织现场招标答疑会，投标供应商应按照招标文件规定的时间或深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）另行书面通知（包括网站发布信息）的时间和地点，参与招标答疑会；
5.6未参与招标答疑不作为否定投标供应商资格的理由。

[bookmark: _Toc194467301][bookmark: _Toc73521644][bookmark: _Toc73517648][bookmark: _Toc73518126][bookmark: _Toc100052373][bookmark: _Toc101074878][bookmark: _Toc73521556]第二章 招标文件
[bookmark: _Toc73518127][bookmark: _Toc73517649][bookmark: _Toc100052374][bookmark: _Toc73521645][bookmark: _Toc73521557]6．招标文件的组成
6.1招标文件除以下内容外，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）在招标期间以书面形式（包括网站公开发布的方式）统一发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对所有投标供应商起约束作用；
6.2招标文件共分为关键信息和招标文件正文。
6.3 投标供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容缺失应在提出澄清要求截止时间之前向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标供应商同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标供应商自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
6.4任何人或任何组织向投标供应商提交的任何书面或口头资料，未经深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
[bookmark: _Toc73521558][bookmark: _Toc100052375][bookmark: _Toc73521646][bookmark: _Toc73517650][bookmark: _Toc60560636][bookmark: _Toc60631631][bookmark: _Toc73518128]7．招标文件的澄清
7.1投标供应商在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，或要求澄清招标文件的，均应在招标公告规定的提出澄清要求截止时间前，按网上提问的形式向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）提交。不论是深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标供应商的要求对招标文件做出澄清，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）都将在投标截止日期前以书面形式（包括网站公开发布和深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）采购系统中发布的方式）答复或发送给所有投标供应商。澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标供应商起约束作用；
7.2对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。
7.3 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。
[bookmark: _Toc73521559][bookmark: _Toc73517651][bookmark: _Toc73518129][bookmark: _Toc73521647][bookmark: _Toc100052376][bookmark: _Toc60631632][bookmark: _Toc60560637]8．招标文件的修改
8.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）可主动地或在解答投标供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改；
8.2招标文件的修改以书面形式（包括网站公开发布和深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）采购系统中发布的方式）发送给所有投标供应商，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
8.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改的文件为准；
8.4深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标供应商。为使投标供应商在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。
[bookmark: bt投标文件][bookmark: _Toc73517653][bookmark: _Toc100052378][bookmark: _Toc60560639][bookmark: _Toc73518131][bookmark: _Toc60631634][bookmark: _Toc73521649][bookmark: _Toc73521561]第三章 投标文件
9．投标文件的语言及度量单位
9.1投标供应商与深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标供应商随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准；
9.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc73517654][bookmark: _Toc73518132][bookmark: _Toc73521650][bookmark: _Toc100052379][bookmark: _Toc73521562][bookmark: _Toc60631635][bookmark: _Toc60560640]10．投标文件的组成
[bookmark: 投标文件的组成][bookmark: _Toc73518133][bookmark: _Toc73521563][bookmark: _Toc73521651][bookmark: _Toc60631636][bookmark: _Toc60560641][bookmark: _Toc73517655]（具体内容请详见招标文件第一册第一章）
注意：为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一货物或服务投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。
[bookmark: _Toc100052380]11．投标文件格式
[bookmark: _Toc60631638][bookmark: _Toc73518135][bookmark: _Toc73521653][bookmark: _Toc60560643][bookmark: _Toc73517657][bookmark: _Toc73521565]如招标文件提供了投标文件格式，则投标供应商提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格可以按同样格式扩展）。
[bookmark: _Toc100052382]12．投标货币
[bookmark: bt递交投标文件]12.1本项目的投标应以人民币计。

[bookmark: bt开标][bookmark: _Toc100052391][bookmark: _Toc73517666][bookmark: _Toc101074881][bookmark: _Toc73521574][bookmark: _Toc73518144][bookmark: _Toc73521662][bookmark: _Toc194467304]第四章 开标
[bookmark: _Toc73517667][bookmark: _Toc73521663][bookmark: _Toc73518145][bookmark: _Toc60631650][bookmark: _Toc60560655][bookmark: _Toc100052392][bookmark: _Toc73521575]13．开标
[bookmark: bt评标][bookmark: bt评标会议][bookmark: _Toc73521665][bookmark: _Toc100052394][bookmark: _Toc73521577][bookmark: _Toc73518147][bookmark: _Toc73517669]13.1深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）将在投标截止时间后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。
14．评标会议
14.1评标定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。
14.2评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。
14.3评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。
15．独立评标及评标程序
[bookmark: bt评标过程的保密][bookmark: bt错误的修正]15.1评标委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。
[bookmark: _Toc100052398][bookmark: _Toc73521667][bookmark: _Toc73521579][bookmark: _Toc73517671][bookmark: _Toc73518149]16．投标文件初审
[bookmark: _Toc100052399]16.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
16.2投标文件初审内容请详见“关键信息”中的《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标供应商若有一条审查不通过则按投标无效处理。
16.3对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除法律法规另有规定外，不得作为投标无效的理由。
17．澄清有关问题
[bookmark: bt投标文件的澄清][bookmark: bt投标文件的评估和比较][bookmark: bt废标][bookmark: _Hlk71407321][bookmark: _Toc73517673][bookmark: _Toc73521581][bookmark: _Toc73518151][bookmark: _Toc100052400][bookmark: _Toc73521669][bookmark: _Toc73517675][bookmark: _Toc73518153][bookmark: _Toc73521671][bookmark: _Toc73521583]17.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
17.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。
17.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
根据本通用条款第18条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
18．错误的修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
18.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
18.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
18.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
18.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
[bookmark: _Toc100052402]18.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第17条规定，经投标供应商确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc73518155][bookmark: _Toc60631660][bookmark: _Toc73521585][bookmark: _Toc73517677][bookmark: _Toc73521673][bookmark: _Toc100052403][bookmark: _Toc60560665]19．评标方法
本项目采用评标方法详见招标文件中的《评标信息》部分。
20．定标
[bookmark: _Toc100052404]本项目采用定标方法详见招标文件中的《定标方法》部分。
21．编写评标报告
评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。
[bookmark: _Toc73521588][bookmark: _Toc73518159][bookmark: _Toc73517681][bookmark: _Toc100052405][bookmark: _Toc73521676]22．中标（成交）公告
[bookmark: OLE_LINK5]22.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）将在深圳交易集团罗湖分公司官网（https://lh.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg）上发布中标（成交）结果公告。

[bookmark: _Toc100052406]23．中标（成交）通知书
[bookmark: bt合同的授予][bookmark: OLE_LINK40]23.1中标（成交）公告发布并公示1个工作日后，公示期满无异议或者异议不成立的，中标人向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）缴纳代理服务费后，方可领取《中标（成交）通知书》。
23.2因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）有权收回中标（成交）通知书。
---- END ----
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