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项目名称：东晓小学室外LED显示屏采购项目
项目编号：SZDXXX20170601
采购单位：深圳市东晓小学

二0一七年六月
[bookmark: _Toc377461565][bookmark: _Toc377461620][bookmark: _Toc425324067]
第一章  招 标 文 件

[bookmark: _Hlt509650027][bookmark: _Hlt519045778][bookmark: _Toc377461566][bookmark: _Toc377461621][bookmark: _Toc425324068]一、招 标 邀 请
   根据《深圳经济特区政府采购条例》和《东晓小学自行采购管理制度》的有关规定，深圳东晓小学就室外显示屏设备采购项目，采用公开招标的方式，欢迎符合资格的供应商参加投标。
（一）项目编号：SZDXXX20170601
[bookmark: OLE_LINK1]（二）招标方式：公开招标
（三）招标内容：
	品目
	项目名称
	数量
	单位
	主要技术规格及要求
	控制金额（元）

	1
	室外显示屏
	1
	套
	见后页
	41.00万


（四）有意向的合格投标人可在深圳市东晓小学网（http://dx.luohuedu.net）得到、查阅招标文件。各潜在投标供应商如有意向参于本次项目可于2017年06月30日上午12:00（北京时间）前往现场实地考察，并做投标报名书面响应（请各应标公司在规定时间内报名，逾期不予受理）。如未参加实地考察造成的计算错误等后果由投标供应商自行负责。
（五）已递交招标报名的供应商，在提交投标文件的截止时间前，未书面通知校方采购人的视为放弃投标的，不得再参加该项目的采购活动。
（六）投标响应时间： 2017年 6月30日  16:00前(北京时间)送到深圳市东晓小学总务处。
（七）开标时间和地点：一楼会议室
所有投标文件定于2017年 6月30日16:00(北京时间)，在深圳市东晓小学会议室开标。
(八)联系方式：
联系人：冯老师
联系电话：0755-25809319  13823392573
联系地址：深圳市罗湖区东晓路3018号东晓小学.

[bookmark: _Toc377461567][bookmark: _Toc377461622][bookmark: _Toc425324069][bookmark: _Toc519068566]二、投 标 供 应 商 须 知
。
[bookmark: _Toc377461569][bookmark: _Toc377461624][bookmark: _Toc425324071]（一）招 标 文 件
1.招标事项说明
1.1投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担。根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝或被认定为无效投标。
1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
2.澄清与答疑
2.1本项目不进行集中答疑。任何要求对招标文件进行澄清和疑问的投标供应商，均应以书面送达形式（加盖投标单位公章并注明单位名称、联系人及电话）在法律规定的时间内送达采购单位采购负责人。必要时，采购单位将组织专家进行论证。
3.2投标供应商在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，采购单位将视其为同意。
3.3投标供应商有义务在招标活动期间浏览学校网站，采购方学校网站网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标供应商。
7.招标文件的修改
[bookmark: _Toc519068568]7.1在法律规定期限内，无论出于何种原因，校方均可主动地或在解答投标供应商提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对招标文件进行修改。
7.2补充（变更）公告将在学校网站上公布。投标供应商有义务在招标活动期间浏览相关网站，校方在网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标供应商。修改后的内容是招标文件的组成部分，将在指定网站公告所有购买招标文件的潜在投标供应商，并对潜在投标供应商具有约束力。

[bookmark: _Toc377461570][bookmark: _Toc377461625][bookmark: _Toc425324072]（二）投 标 文 件 的 编 制
8.投标语言及度量衡单位
8.1投标供应商的投标文件以及投标供应商就投标的所有来往函中均应使用中文。
8.2投标文件中所使用的计量单位，除投标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
9.投标文件的编制
9.1投标供应商对投标文件的编制应按要求装订和封装。
9.2投标供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、变更内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
9.3投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。投标供应商提供的投标文件不完整，导致的结果和责任由投标供应商承担。
10.投标文件构成
10.1投标文件须统一格式应包括但不限于：
10.1.1投标书（格式）
10.1.2开标一览表（格式）
10.1.3分项报价表（格式）
10.1.4开标一览表明细（格式）
10.1.5 本采购整体外观方案、安装施工图、安装方案
10.1.6投标供应商的资格声明（格式）
10.1.7技术规格响应/偏离表（格式）
10.1.8商务条款响应/偏离表（格式）
10.1.9产品质量及售后服务承诺（格式）
10.1.10有关证明文件（格式）
10.1.11法定代表人（经营者/自然人）授权书（格式）
10.1.12供应商情况一览表（格式）
10.1.13制造商出具的授权书（格式）
10.1.14投标供应商认为需提供的相关资料和招标文件要求提供的其他资料。
11.报价
11.1投标文件中的价格均以人民币报价，报价不包含方案中使用的电脑整机、空调等被罗湖区财政局列入网上商城采购目录中为A类货物的设备，投标方案中应予标明。
11.2投标供应商应按照“三、采购项目需求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表、分项报价表、开标一览表明细》确定的格式报出单价和总价，《开标一览表明细》中必须注明所投产品的单价，否则，其投标将被视为无效投标。《开标一览表、分项报价表、开标一览表明细》如有出现不一致的，以《开标一览表、分项报价表》为准，算术错误的按招标文件规定处理。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容。否则，其投标将被视为无效投标。
11.3最低报价不能作为中标的保证。格偏离值大于15%视为恶意低价不予中标。
13.投标有效期
13.1投标有效期为开标之日起60天。

[bookmark: _Toc519068570][bookmark: _Toc377459918][bookmark: _Toc396317883][bookmark: _Toc418086212][bookmark: _Toc425324074]（三）投标文件的递交、开标与评标


3.1投标文件须密封和标记
3.2投标截止期2017年6月30日12:00
3.3招标采购人于开标会当场接收投标文件。
3.4招标采购人收到投标文件的时间不迟于投标截止时间（见第一章2）。
3.5投标文件的修改和撤回，投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但必须在投标截止期前，书面通知招标采购人。在投标截止期后，投标人不得对其投标做任何修改。
3.6开标
3.6.1  招标采购人在开标时间（见第一章3）于开标地点（深圳市东晓小学一楼会议室）组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
3.6.2开标时，招标采购人当众宣读投标人名称、投标价格、折扣声明、以及招标采购人认为合适的其他内容。
3.7评标
3.7.1评标合理低价中标
3.7.2首先对每个投标人进行符合性检查，内容参照第二章货物需求一览表。
5.7.3 评标委员会（学校采购小组）将根据第二章货物需求一览表的要求对每家投标人的投标设备的技术参数进行评议（采购人可委托第三方进行技术参数审核）。
5.7.4 只有通过符合性检查、技术评议的投标人进入价格评议。
5.7.5 中标指标：整体尺寸合理性及性价比、相同指标价最低者为预中标，价格偏离值大于15%视为恶意低价不予中标。
四、授予合同
6.1中标方应按招标采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。
6.2“招标文件”、中标方的“投标文件”均为签订经济合同的依据。
6.3接受和拒绝任何或所有投标的权利
招标采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

（四）技术参数表

	序号
	货物名称
	规格或型号
	数量
	单位

	1
	P6表贴室外显示屏
	1、LED灯管（SMD3535表贴三合一金线LED,红绿蓝亮度配比R:G:B=3:6:1）
（1）纯红LED：中心波长622nm，品牌： 国星光电NATIONSTAR；
（2）纯绿LED：中心波长525nm，品牌： 国星光电NATIONSTAR；
（3）纯蓝LED：中心波长470nm，品牌： 国星光电NATIONSTAR；
（4）各LED灯管的波长偏差控制在中心波长±2.5nm。
（5）发光点颜色组合：1R1G1B
2、模组
（1）模组尺寸：240×240mm、192×192mm或者320mm×160mm；
（2）防护等级：IP65(正面),IP44(背面) 
（3）模组箱体材料：冷轧板，厚度不小于1.5㎜，喷涂氟碳漆防腐。
3、屏体参数
3.1像素管单元箱
（1）像素点间距：6mm；
（2）像素结构：1R1G1B；
（3）像素材料：阻燃材料；
（4）像素密度：27777像素点/平方米；
3.2显示屏整屏
（1）显示尺寸：本项以现场测量为准。
（2）屏幕亮度：≥6500cd/㎡
（3）平均功耗：250～350W/㎡
（4）最大功耗： ≤900W/㎡
（5）PCB电路板：FR4板，灯驱合一，铜制接插件
（6）环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃  工作 -10℃ ～ +60℃
（7）相对湿度：≤95%下，内部不结露且能正常工作
 (8)单元模组尺寸192mm×192mm物理单元模组行列数：宽32点×高32点

	现场测量
	平方米

	2
	配电系统 
	50KW配电箱、断路器、交流接触器、电泳保护器、空气开关、延时器;能够实现远程上电，集中控制开关。
	1
	套

	3
	防雷系统 
	电源二级防雷保护及避雷针
	1
	套

	4
	电源线材
	符合国家标准铜芯线缆4X50+1X25mm2
	100
	米

	5
	视频处理系统
	视频输入方式 DVI、VGA、CVBS、Y/C
可控像素 1280*1024像素（双色），1280*1024像素（全彩实像素）， 1280*1024像素（虚拟全彩）
灰度级 1024级灰度，4096/20384级（实像素全彩、虚拟像素全彩）
刷新频率 75HZ（双色），180/300HZ（实像素、虚拟像素）
支持屏体模式 支持20扫、8扫、4扫、2 扫及静态扫描
移位寄存器芯片 HC595、6B595、62706、62726、ST2221
移位时钟 20.7M 、12.5M 、8.3M 、20.25M（可选）通过多媒体视频控制技术和VGA同步技术，可以方便地将多种形式的视频信息源引入计算机网络系统，如广播电视和卫星电视信号、摄像视频信号、录像机VCD视频信号、计算机动画信息等，可以实现下列功能：
1）支持VGA显示，显示各种计算机信息、图形，支持各种输入方式；
2）实时显示真彩色视频图像，实现现场转播，回放功能；
3）转播广播电视、卫星电视及有线电视信号，支持X复合视频、1XRGBHV、1XYPbPr(HDTV)、1XS－VIDEO、支持PLL、NTSC等各种制式；
4）电视机、录像机、影碟机等模拟及数字视频信号的即时播放；
5）具有视频画面上叠加文字信息，全景、特写、慢镜头、特技等效果的实时编辑和播放（须另外配置非线性编辑设备）；
6）具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能；
7）可与音响系统结合，视音频信号同步切换，实现声象同步，也可声象分离；
8）可与其它视频设备实现无缝连接。
7、播放计算机信息功能
1）显示各种计算机信息、图形、图像及二、三维计算机动画并叠加文字；
2）播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息；
3）主要时事新闻的编辑与播放，并有多种字型、字体供选择；
4）重要通告广告信息的即时发布。
	1
	台

	6
	视频控制系统
	(1）驱动器件：采用LED专用驱动器件。
（2）驱动方式：恒流驱动。
 （3）换帧速度:≥60HZ，画面刷新速度 :≥1200Hz/S。
  （4）扫描方式：静态扫描
  （5）灰度：8192级灰度
（6）显示色彩：280万亿色。
（7）白平衡亮度：≥6500cd/㎡。
（8）亮度调节方式：根据环境照度自动调节及手动可调
（9）可视角度：水平视角 ≥140度；垂直视角,120度。
（10）屏体表面墨色：墨色一致，无反光。
（11）电路板布局：布局合理，走线规范美观。
（12）控制系统采用：全彩控制卡。
（13）平均无故障时间：≥10000小时。
（14）使用寿命：≥10万小时。
（15）模组均匀性：<5％。
（16）盲点率：验收时为零，质保期内连续失控点为零。
（17）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm 。
（18）均匀性：（同1视角度内）像素、模块亮度、色度均匀。
（19）电源开关：自动开关。
（20）供电方式： AC220V/50HZ。
  （21）控制方式 :点对点同步映射，播放视频可组成4:3，16:9等多种比例。
  （22）输入接口 :VGA显示卡，数字RGB信号
  （23）保护技术：防潮、防水、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能；防护等级(正面/背面) IP65/IP44
	1
	套

	7
	钢结构及不锈钢包边
	四周10cm不锈钢包边（具体以现场测量为准）
	现场测量
	平方米

	8
	工程布线
	电源线、通讯线，音响线
	1
	项

	9
	信息发布系统
	能显示各种计算机信息、图形，支持各种输入方式；能实时显示真彩色视频图像，实现现场转播，回放功能；具有视频画面上叠加文字信息，全景、特写、慢镜头、特技等效果的实时编辑和播放;具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能；能与学校网官方网站的同步内容推送，对需要推送到LED屏的信息，同时可自动同步到校内微信公众号。
电脑、冷却系统
	1
	套

	10
	体育场馆比赛记分系统
	主要功能特点： （1） 大屏上可显示比分、赛队、队员信息；以及犯规、暂停、换人操作的指示。 （2） 显示比赛时间、暂停时间、系统时间以及比赛倒计时功能（包括篮球 24 秒计时）。 （3） 播放临时通知信息：可以在大屏幕上显示各种通知信息，并设定速度、颜色、字体等特效。 （4） 强大的媒体播放功能：支持各种媒体播放格式，并能在多个显示屏间实现精确的切换。 （5） 简易的裁判操作界面：裁判不仅可使用键盘和鼠标进行比赛控制，同时可外接其他外部设备 来操作。 （6） 专业的记分牌：记分牌功能操作的设计都符合专业的国际比赛规则。 （7） 自定义显示区域：软件可自定义显示区域的坐标，以及内容上屏显示的显示器编号（在多显 示器情况下）。 （8） 灵活的布局更改：软件自带布局编辑器功能，用户可自行修改、添加、删除标签，设置大屏 显示内容的布局。 （9）快捷键：通过为快捷键功能可以为多个功能操作设定快捷键，简化裁判面板操作，使得打分、 控制过程更加方便、快速。 （10） 安全性：软件在比赛过程中能自动备份，在发生故障后，轻点鼠标即可回复先前的画面。 （11） 可扩展性：能连接到其他厂家的电子计时器、操作面板等硬件设备。 （12） 远程裁判台、计时台：可将裁判操作电脑、计时电脑放置在场边的任何一个地方
	1
	套

	11
	控制台
	能与记分系统兼容连接到软件系统上，实现独立打分
通讯接口：USB,串口（RS485）
外壳：铁 + 塑料
 自带比分显示:彩色液晶屏（4.3 寸）
 支持比赛：篮球、排球、足球
 支持犯规，比赛计时，进攻计时等
	1
	套



2


五、商务需求

	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]免费保修期
	货物免费保修期  壹 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	2
	维修响应及故障解决时间
	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知8小时内赶到现场进行修理或更换。

	（二）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1签订合同后   25 天（日历日）内。

	
	
	1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	2
	其他
	提供施工效果图




[bookmark: _Toc331493646][bookmark: _Toc377461577][bookmark: _Toc377461632][bookmark: _Toc425324079]第二章  附件（投标文件格式）

投 标 文 件






               项目名称：                         


               项目编号：                         





投标供应商名称（公章）

年   月   日
[bookmark: _Toc281381182][bookmark: _Toc331493647][bookmark: _Toc377461578][bookmark: _Toc377461633][bookmark: _Toc425324080]1.投标书（格式）
致：深圳市东晓小学
根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标供应商(投标供应商名称、地址)提交下述文件：
1. 投标书
2  开标一览表
3. 分项报价表
   4. 整体外观方案、安装施工图、安装方案
5. 技术规格响应/偏离表
6. 商务条款响应/偏离表
7. 供应商相关资质证明文件
8. 其它相关的证明文件或说明文件。

据此函,签字代表宣布同意如下:
1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为          （用文字和数字表示的投标总价）。
2. 投标供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为从投标文件提交截止之日起      60       天。
5. 如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，投标保证金不予退还。
6. 投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真                              
电话                                  电子邮件                          

投标人（签字）                         
投标供应商名称（）                           
日期                                       
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[bookmark: _Toc331493648][bookmark: _Toc377461579][bookmark: _Toc377461634][bookmark: _Toc425324081]2.开标一览表（格式）

二、开标一览表
投标人名称：
	项目名称
	货物产地
	投标总价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	


投标人代表签字：              单位盖章：




[bookmark: _Toc425324083]3.分项一览表明细（格式）

投标供应商名称（公章）：               
项目编号：                 
	货物名称
	数量
	单位
	所投产品品牌型号
	响应单价
	响应总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）：                                    （小写）


注：1）投标供应商必须写明所投产品具体品牌型号，型号和规格不同的设备必须单独报价，否则视为无效响应。
2）投标报价须包括设备（货物）价款、运输费、安装、调试、税费、培训、验收、招标代理服务费等全部费用。
投标人代表签字：                       










4.整体外观方案、安装施工图、安装方案
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[bookmark: _Toc331493650][bookmark: _Toc377461581][bookmark: _Toc377461636][bookmark: _Toc425324084]5.技术规格响应/偏离表（格式）

投标供应商名称（公章或电子签章或自然人印鉴章）：            
项目编号：               
	序号
	货物名称
	招标要求规格
	投标实际规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：无论有无偏离，投标供应商均应详细填写此表，须提供所投产品具体参数值，否则投标无效。如无偏离，则应在写“无”， 如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效投标处理。响应/偏离内容应在“说明栏”中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据。否则，作无效投标处理。

[bookmark: _Toc331493651]投标人（签字）：                       


[bookmark: _Toc377461582][bookmark: _Toc377461637][bookmark: _Toc425324085]6.商务条款响应/偏离表（格式）

投标供应商名称（公章）：               
项目编号：                 
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：商务条款包括交货期、付款方式、质保期、售后服务等内容。无论有无偏离，投标供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效投标处理。


投标人（签字）：                       



[bookmark: _Toc377461585][bookmark: _Toc377461640][bookmark: _Toc425324091]7.法定代表人（经营者/自然人）授权书（格式）

致: 深圳市东晓小学
                （投标供应商全称）法定代表人           授权（全权代表人姓名）为全权代表,参加贵处组织的               （项目编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。



                投标人：（签字）：           

                投标供应商名称：           

                                     年   月   日


附：
全权代表姓名：                   
职        务：                   
电        话：                   
详细通讯地址：                   


	（注：如为授权代表参加投标的，须同时提供法定代表人（经营者或自然人）和代表的身份证彩色原件扫描件（第二代身份证正反两面）；如为法定代表人（经营者或自然人）来投标的，只需提供法定代表人（经营者或自然人）身份证彩色原件扫描件（第二代身份证正反两面）并注明此为法定代表人（经营者或自然人）。各代表的身份证原件开标时须携带备查，否则将可能做无效标处理。）



[bookmark: _Toc425324094][bookmark: _Toc299108986]8．产品质量及售后服务承诺（格式）

根据贵方为      年    月   日          （项目编号）公开招标项目的招标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家原装正品产品：


2.保修年限、范围、保修条件


3.质量问题的处理：


4.售后服务联系方式


5.其他


      投标人（签字）：           

                           投标供应商名称（公章）：           

                                     年    月    日

9、其它证明文件
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